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[bookmark: _Toc4522]一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	[bookmark: _GoBack]湘西宏成制药有限责任公司锅炉改扩建项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	杨佳佳
	联系方式
	13187068236

	建设地点
	湖南省湘西高新技术产业开发区长潭西路7号

	地理坐标
	（东经109度39分47.156秒，北纬28度12分51.377秒）

	国民经济
行业类别
	D4430热力生产和供应
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业 91热力生产和供应工程（包括建设单位自建的供热工程）、天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的

	建设性质
	□新建（迁建）
☑改建
☑扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目             
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	5

	环保投资占比（%）
	5
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	否
是：新建锅炉房已搭建完成，现有锅炉已拆除搬迁至新建锅炉房，未投入使用    
	用地面积（m2）
	35

	专项评价
设置情况
	表1-1  专项评价设置原则表
	专项评价的类别
	设置原则
	本项目情况
	设置
情况

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目不涉及有毒有害大气污染物
	
不需
设置

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目不涉及新增工业废水直排
	不需
设置

	环境
风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
	本项目不涉及有毒有害和易燃易爆危急物质存储量超过临界量
	不需
设置

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不属于新增河道取水等项目
	不需
设置

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	不属于
	不需
设置

	注：
1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）；
2、环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；
3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。


根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》(污染影响类)专项评价设置中“表1专项评价设置原则表”，本项目无需开展专项评价。

	规划情况
	（1）湖南湘西经济开发区，是湘西州委、州政府直接管理建设的省级开发区，其前身为湘西吉凤工业园，于2003年1月由湘西州人民政府以州政函〔2003〕13号文确定设立。
（2）2006年经湘西州人民政府以州政函〔2006〕96号，同意湘西吉凤工业园更名为湖南湘西吉凤经济开发区。
（3）2006年12月湖南省人民政府以湘政函〔2006〕79号，同意湖南湘西吉凤经济开发区设立为省级经济开发区。
（4）文件名：《湖南湘西吉凤经济开发区总体规划（2003-2020）》审批部门：湖南省人民政府
审批文号：（湘政函〔2007〕51号）
（5）2011年8月湖南省人民政府以湘政函〔20011〕205号，同意湖南湘西吉凤经济开发区更名为湖南湘西经济开发区。
（6）2012年12月，湖南城市学院规划建筑设计院编制了《湖南湘西经济开发区总体规划（2010-2020年）》。
（7）2016年6月，湖南省发展与改革委员会以湘发改函〔2016〕212号《关于湖南湘西经济开发区调区扩区的函》，同意对湘西经济开发区进行调区扩区。
（8） 根据《湖南省人民政府关于设立桂阳工业园区等6个省级高新技术产业开发区的批复》（湘政函〔2019〕4号）、《关于湖南湘西经济开发区管理机构更名的批复》（湘编办复字〔2020〕41号）、《关于湖南湘西经济开发区管理机构更名等机构编制事项的通知》（州编办发〔2020〕83号）精神，自2020年11月4日，湖南湘西经济开发区更名为湘西高新技术产业开发区。
（9） 《湖南湘西高新技术产业开发区控制性详细规划（2023-2035年）》。

	规划环境影响
评价情况
	（1）长沙环境保护职业技术学院编制了《湘西吉凤工业园环境影响报告书》，2005年11月原湖南省环保局以湘环评〔2005〕112号文予以了批复。
（2）长沙环境保护职业技术学院编制了《湖南湘西经济开发区扩区项目环境影响报告书》，2013年12月，湖南省环境保护厅以湘环评〔2013〕314号文对《湖南湘西经济开发区扩区项目环境影响报告书》予以了批复。
（3）2018年9月，湖南天瑶环境技术有限公司编制了《湖南湘西经济开发区环境影响跟踪评价报告书》，2019年12月20日湖南省生态环境厅回复了《湖南省生态环境厅关于湖南湘西经济开发区规划环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函〔2019〕24号）。
（4）2024年6月，湖南中环领航环保科技有限公司编制了《湘西高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响评价报告书》，2024年9月18日，湖南省生态环境厅以湘环评函〔2024〕45号文对《湘西高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响评价报告书》予以了批复。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与园区总体规划符合性分析
本项目属于D4430热力生产和供应，根据湖南湘西经济开发区（现改名为湘西高新技术产业开发区）产业发展规划要求，结合本项目选址及生产工艺情况，项目建设与其符合性分析见下表1-2。
表1-2  项目建设与园区规划的符合性分析一览表
	序号
	规划要求
	项目情况
	是否
符合

	1
	凡进入园区的企业必须符合国家产业政策。
	本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，属于D4430热力生产和供应，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类产业，属于允许建设项目，且未使用限制、淘汰类设备；对照“吉首市产业准入负面清单”项目行业类别不在其负面清单内。因此，本项目符合国家相关产业政策。
	符合

	2
	生产方法、生产工艺及设施装备必须符合国家技术政策要求，达到相应的国内清洁生产水平。
	本项目未使用限制、淘汰类设备，符合国家技术政策要求，本项目符合行业清洁生产标准。
	符合

	3
	园区产业定位为重点发展电子信息（不含线路板）、矿产品深加工和生物制药等三大主导产业，园区拟优先发展拥有自主知识产权的新药开发和生产，天然药物开发和生产，通用名药物首次开发和生产，中药有效成分的提取、纯化、质量控制新技术开发和应用，中药现代剂型的工艺技术、中药饮片创新技术开发应用，中成药二次开发和生产、民族药物开发和生产。
	本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，生产的蒸汽用于本公司复方桐叶烧伤油的灭菌工序及油浸工序加热罐体。本公司生产的复方桐叶烧伤油属于中成药，符合园区的产业定位。
	符合

	4
	为低能耗、低污染、且污染防治技术成熟、清洁生产技术项目。
	本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，主要用到电、水、天然气。项目能耗、物耗低，产污少且能达标排放。
	符合

	5
	禁止冶炼、化工、造纸、印刷、屠宰、电镀、农药、制革、炼油、大型机械制造等废水、废气、噪声排放量大和“十九小”、“新五小”等污染企业或行业进入园区，对大气污染大的建材业亦禁止入园。
	本项目天然气蒸汽锅炉改扩建项目，属于D4430热力生产和供应，不属于园区禁止的“禁止冶炼、化工、造纸、印刷、屠宰、电镀、农药、制革、炼油、大型机械制造等废水、废气、噪声排放量大和“十九小”、“新五小”等污染企业或行业进入园区，对大气污染大的建材业亦禁止入园”。

	符合


综上所述，本项目建设与湖南湘西经济开发区（现改名为湘西高新技术产业开发区）产业发展规划相符。
2、与湖南湘西经济开发区规划环评及批复符合性分析
湘西经开区扩区新增规划用地范围主要是湾溪河和万溶江两岸的可开发用地及部分村落，包括吉首市湾溪村、牯牛坪村、木林坪村、捧捧坳村、双河村、强虎村、西门口村及兴田村、金坪村、兴隆村、荫上村的部分组，以及凤凰县杆子坪村、廖家冲村、三拱桥村、从良坡村、新民村、民主村、莽略村等用地。扩区之后高新区行政管辖面积为75.33km2，其中规划建设用地面积为2200公顷km2（吉首辖区内11.42km2，凤凰辖区内10.58km2）。规划目标为把湘西经济开发区打造成为融行政、产业、科研、教育、旅游服务于一体的资源节约型、环境友好型的“州府新城、产业新区”，规划产业定位为重点发展电子信息、矿产品深加工和生物制药等三大主导产业，适当配套发展轻工与现代食品和现代工业物流业。
根据《湖南湘西经济开发区扩区项目环境影响报告书》的批复文件湘环评[2013]314号文要求：“严格执行经开区入园企业准入制度，入园项目选址必须符合经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，禁止新引进三类工业，禁止引进线路板、初级冶炼等排水涉重金属企业，严格控制发展气型污染企业及废水排放量大的项目。”
本项目与湖南省环境保护厅关于湖南湘西经济开发区扩区项目环境影响报告书的批复（湘环评函〔2013〕314号）符合性分析见下表：
表1-3  项目建设与湖南湘西经济开发区规划环评批复文件符合性分析
	序号
	规划环评批复要求
	项目情况
	是否相符

	1
	进一步优化规划布局，经开区内各功能区相对集中布置，严格按照功能区划进行有序开发建设，处理好经开区内部各功能组团及经开区与周边农业、生活、配套服务等各功能组团间的关系，充分利用自然地形和绿化隔离带使各功能区隔离，按报告书要求做好落实兴田产业片区、社塘坡产业片区内安置点、居民区周边的用地规划控制要求，确保功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良，避免和减缓功能区之间相互干扰影响。
	本项目位于湖南湘西经济开发区内，该开发区内各功能区应相对集中，工业、生活、配套服务等各功能组团的关系和谐，功能区划明确、产业相对集中、生态环境优良。
	符合

	2
	严格执行经开区入园企业准入制度，入园项目选址必须符合经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，禁止新引进三类工业，禁止引进线路板、初级冶炼等排水涉重金属企业，严格控制发展气型污染企业及废水排放量大的项目。管委会和地方环保行政主管部门必须按照报告书提出的经开区准入限制行业类型一览表做好项目的招商把关，在入园项目前期和建设期，必须严格执行建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，推行清洁生产工艺，确保排污浓度、总量满足达标排放和总量控制要求;加强对规划区内企业的环境监管，确保污防设施正常运营、达标排放，总体满足产业定位和地方环保管理要求。
	本项目能耗主要为水、电及天然气。本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，属于D4430热力生产和供应，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类产业，属于允许建设项目，不属于国家明令淘汰和禁止发展的高能耗、高水耗、不符合园区规划的建设项目。
本项目在现有厂区内进行扩建，不新增用地。
废气：本项目天然气锅炉燃烧废气通过低氮燃烧+袋式除尘器+8m高排气筒排放。
废水：锅炉废水（冷凝水、锅炉排污水和软水制备废水）经厂区现有地埋式污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入吉首市乾州污水处理厂。
本项目选址不违背湖南湘西经济开发区规划。本项目严格执行建设项目环境影响评价和三同时”制度。
	符合

	3
	落实经开区水污染控制措施。经开区排水实施雨污分流，按报告书要求取消规划拟建的竿子坪污水处理厂，近、中期开发范围内污水经规划污水管网收集后排入吉首市乾州污水处理厂处理，远期在经开区南部新建双塘污水处理厂对经开区内污水全面收集处理。双塘污水处理厂规模、工艺等另行环评论证，其尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准，经管道排入沱江。加快吉首市乾州污水处理厂二期扩建及配套管网工程等基础设施建设，截污、排污管网必须与道路建设、区域开发、项目引进同步进行，保障经开区废水实现集中深度处理，禁止经开区污水排入万溶江饮用水源保护区及上游河段。在经开区各片区与集中污水处理厂接管运营完成前，应限制引进水型污染企业，已建成企业废水应经自行处理满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后方可外排。
	目前所在园区已建有截污、排污管网和吉首市乾州污水处理厂。项目实施雨污分流，锅炉废水（冷凝水、锅炉排污水和软水制备废水）经厂区现有地埋式污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入吉首市乾州污水处理厂。
	符合

	4
	按报告书要求做好经开区大气污染控制措施。管委会应积极推广清洁能源，逐步减少燃煤用量，园区内不得燃用中高硫煤。建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放;加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放;入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间设置合理的间隔距离，防止相互干扰。
	本项目不涉及燃煤锅炉、高能耗。本项目天然气锅炉燃烧废气通过低氮燃烧+袋式除尘器+8m高排气筒排放。
	符合

	5
	做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量;加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率;规范固体废物处理措施，严防二次污染。
	本项目不新增劳动定员，产生的一般固废妥善处置，不外排
	符合

	6
	经开区要建立专职环境监督管理机构，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。
	经开区设置有专职的环境监督管理机构，建立有环境风险事故防范措施和应急预案。
	符合

	7
	按经开区开发规划统筹制定拆迁安置方案，妥善落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。
	项目所在园区已妥善解决拆迁安置问题。
	符合

	8
	做好建设期的生态保护和水土保持工作。经开区规划范围内地势起伏较大，在建设过程中应尽可能充分利用地势高差做好分区隔离，减少土方开挖量;按照景观设计和功能分隔要求保留一定的自然山体绿地，切实做好生态保护、恢复和补偿;落实水土保持措施，对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失。
	本项目在现有厂区内进行天然气锅炉改扩建，不新增用地，不涉及土地开挖等。
	符合

	7
	污染物总量控制:COD               ≤707t/a、氨氮≤94.3t/a、S0:≤291t/a、N0x<340t/a，总量指标纳入当地环保部门污染物总量控制管理。
	本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，锅炉废水（锅炉排污水和软水制备废水）经厂区现有地埋式污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入吉首市乾州污水处理厂，废水纳入吉首市乾州污水处理厂总量指标，无需另行申请总量指标。项目涉及大气污染物总量控制因子SO2、NOx。
	符合


本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，属于D4430热力生产和供应，不在总体规划负面清单类，属于允许类项目；项目废水、废气可实现达标排放，固废得到妥善处理；项目环评由生态主管部门同意并批复后方可建设。综上，本项目建设是符合《关于<湖南湘西经济开发区扩区项目环境影响报告书>的批复》相关要求的。
3、与《关于湖南湘西经济开发区规划环境影响跟踪评价工作意见的函》相符性分析
本项目与《关于湖南湘西经济开发区规划环境影响跟踪评价工作意见的函》的符合性分析情况如下表。
表1-4  项目与跟踪环评影响评价意见函的相符性分析
	序号
	批复要求
	项目情况
	是否相符

	1
	进一步优化规划布局。按《湖南省开发区调区扩区和退出管理办法》要求，加快推进开发区调区扩区工作，优化园区产业空间布局，以解决因实际发展变化，园区部分产业用地取消相关核定产业无法按规划落地布局从而散乱布局的问题。科学规划空间发展布局和功能分区，严格落实重点生态功能区土地利用要求，规划用地不得涉及各类法定保护地，对区内不宜开发建设的自然山体和植被划定保护范围。对布局于土地利用性质与规划不符地块上的企业，应逐步搬迁退出，具备环境合理性的应通过用地规划调整使之合规。合理优化产业布局，逐步引导产业聚集在不同性质的工业企业间设置合理的间隔距离，防止相互干扰。
	本项目在现有厂区内进行改扩建，不新增占地，项目与园区用地规划符合；
本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，属于D4430热力生产和供应，生产的蒸汽用于本公司复方桐叶烧伤油的灭菌工序。本公司生产的复方桐叶烧伤油属于中成药，符合园区的产业定位。
	符合

	2
	进一步优化产业定位和结构。落实《报告书》提出的后期准入条件和负面清单要求，优先引进使用清洁能源、能耗低、技术工艺先进、清洁生产和环保管理水平高、污染物排放量少、污染防治技术成熟的企业，积极推进园区产业转型升级。
	本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，属于D4430热力生产和供应，生产的蒸汽用于本公司复方桐叶烧伤油的灭菌工序。本公司生产的复方桐叶烧伤油属于中成药，符合园区的产业定位。项目使用天然气、电能，能耗低，技术工艺先进、清洁生产和环保管理水平高、污染物排放量少。项目严格执行环境保护“三同时”制度，且外排污染物满足排污许可证管控要求。
	符合

	3
	进一步落实园区污染管控措施。加强园区污水管网建设，实施雨污分流，优化双河路污水处理厂的选址，确保污水处理厂对周边环境敏感目标的影响可控，园区配套污水厂排水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准园区管理机构应按规划和《报告书》要求落实清洁能源供给与替代，督促园区企业落实大气污染控制措施，加强对重点气型污染企业的监管力度，确保达标排放。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险固废应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，减少污染物的排放量。
	本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，属于D4430热力生产和供应，生产的蒸汽用于本公司复方桐叶烧伤油的灭菌工序。
废气：本项目天然气锅炉燃烧废气通过低氮燃烧+袋式除尘器+8m高排气筒排放。
废水：锅炉废水（锅炉排污水和软水制备废水）经厂区现有地埋式污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入吉首市乾州污水处理厂。
项目目前正在进行环境影响评价，后续将严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制并完成环保验收。
	符合

	4
	完善开发区环境监测体系。结合开发区功能分区、产业布局、重点企业分布、排放的特征污染物种类、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系，明确实施时限、责任主体等。
	湖南湘西高新技术产业开发区已落实严格的环境监测体系。本项目也根据相关法律法规和技术规范，制定有监测计划，并严格执行。
	符合

	5
	建立健全开发区环境风险防控体系，加强区内重要风险源管控。加强开发区危险化学品储运的环境风险管理，严格落实应急响应联动机制，确保区域环境安全。
	本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，属于D4430热力生产和供应，不涉及危险化学品储运和危险废物暂存。项目环境风险事故发生的可能性较小，风险可控。
	符合

	6
	落实拆迁安置，确保敏感点保护。按园区的开发规划统筹确定拆迁安置方案，落实拆迁安置居民的生产生活措施，防止发生居民再次安置和次生环境问题。对于项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。
	本项目选址、布局合理，不属于高污染的气型污染企业，在严格落实环评报告表及批复提出的环保措施后，对环境敏感点影响较小。
	符合

	7
	按经开区的分期开发规划统筹制定拆迁安置方案，落实移民生产生活安置措施，防止移民再次安置和次生环境问题。
	开发区内兴建了双河路、木林坪等安置小区，已拆迁的居民均已按照要求得到了妥善安置。
	符合


本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，属于D4430热力生产和供应，符合湖南湘西经济开发区（现为湘西高新技术产业开发区）总体规划布局；项目废气、废水可实现达标排放，固废得到妥善处理；项目将严格按照相关要求完成环评、环保验收、总量控制、排污许可等手续。综上，本项目建设是符合《关于湖南湘西经济开发区规划环境影响跟踪评价工作意见的函》相关要求的。
4、与湘西高新技术产业开发区调区扩区环评批复符合性分析
本项目与湘西高新技术产业开发区调区扩区规划环评批复文件符合性分析见下表1-5。
表1-5 湘西高新技术产业开发区调区扩区规划环评批复符合性分析
	序号
	湘环评函[2024]45号要求
	项目情况
	是否
符合

	1
	(一)做好功能布局，严格执行准入要求。园区在进行国土 空间规划和开发建设过程中应从规划层面提升环境相容性，将空间管制融入园区规划实施全过程，充分规划好城区与园区的关系,做好空间功能布局规划；产业引进应落实园区生态环境分区管控要求，执行《报告书》提出的产业定位和产业生态环境准入清单。主园区的核心区大部分区域现状已发展成为城区，应控制工业生产和污染物排放规模，集中居住区周边现有工业项目应提高企业清洁生产水平，强化污染防治措施，减小环境影响，后续工业项目主要引导往东区及西区布局。
	①本项目选址位于湘西高新区长潭路7号，用地属于园区规划的工业用地范围，符合园区空间功能布局；本项目在现有厂区内进行改扩建，不新增占地，项目与园区用地规划符合；
本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，属于D4430热力生产和供应，生产的蒸汽用于本公司复方桐叶烧伤油的灭菌工序。本公司生产的复方桐叶烧伤油属于中成药，符合园区的产业定位②废气：本项目天然气锅炉燃烧废气通过低氮燃烧+袋式除尘器+8m高排气筒排放。
③废水：锅炉废水（冷凝水、锅炉排污水和软水制备废水）经厂区现有地埋式污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入吉首市乾州污水处理厂。
	符合

	2
	(二)落实管控措施，加强园区污染治理。园区应切实抓好污水处理设施及配套管网的建设和运维，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，酒鬼酒生态工业园(区块一)废水排入吉首污水处理厂；主园区(区块二)废水现状排入乾州污水处理厂，本轮规划主园区学院路以北、武陵山大道以西区域的污水维持现状排入乾州污水处理厂，其他区域废水规划排入吉首经开区污水处理厂，园区后续应落实国、省关于水污染防治、排水方案优化、环保基础设施及污水管网建设运营管理等方面的政策要求。园区应加强大气污染防治,采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，开展重点行业、重点企业VOCs治理。做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度，推动入园企业按照规定要求开展清洁生产审核，减少污染物的排放量。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对园区重点产排污企业的监管与服务。
	①废水：锅炉废水（冷凝水、锅炉排污水和软水制备废水）经厂区现有地埋式污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入吉首市乾州污水处理厂；
②废气：本项目天然气锅炉燃烧废气通过低氮燃烧+袋式除尘器+8m高排气筒排放；③产生的一般固废交由相应单位处置，不外排。
	符合

	3
	(三)完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全各环境要素的监控体系。园区应加强对涉重金属排放企业、涉VOCs排放企业的监督性监测，并覆盖相关特征排放因子，严防企业废水废气偷排漏排或污染治理措施不正常运行。督促土壤污染重点监管单位按规定进行土壤污染状况监测及地下水监测。
	本项目不属于涉VOCs排放企业
	符合

	4
	(四)强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设,全面提升园区环境风险防控和环境事故应急处置能力，确保区域环境安全。完善涉重金属废水排放企业事故应急池等风险防范措施建设，强化源头风险防控措施。加强对园区污水管网的日常监管、巡管，杜绝污水管网的泄漏。重点做好涉重、涉危险化学品企业的环境风险防控。
	本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，不涉及重金属，不涉及危险化学品。项目将严格落实园区环境风险管理要求，配备必要的应急设施，参与园区应急演练，提升环境风险防控能力。
	符合

	5
	（五）做好周边控规，落实用地性质已规划为居住用地的现有企业的搬迁计划。园区管委会与地方政府应共同做好控规，杜绝在园区规划的工业用地上新增环境敏感目标。对于具体项目环评设置防护距离和提出搬迁要求的，要确保予以落实，未落实的，园区应确保相关新建项目不得投产。
	本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，在现有厂区内进行改扩建，周边无新增环境敏感目标。项目周边不存在用地性质已规划为居住用地的现有企业，无需涉及搬迁计划。同时，项目将严格遵守园区控规要求，不违规改变用地性质
	符合

	6
	(六)做好园区建设期生态保护和水土保持。尽可能保留自然山体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施,裸露地及时恢复植被,防止水土流失，杜绝施工建设对地表水体的污染。
	本项目施工期主要为设备安装，不涉及土石方开挖，施工过程中将采取必要的环境保护措施，如保持施工场地整洁、避免扬尘和噪声污染，不影响周边自然山体和地表水体，符合生态保护和水土保持要求
	符合


综上，本项目建设是符合《湘西高新技术产业开发区调区扩区环评批复》相关要求。

	其他符合
性分析
	1.产业政策符合性分析
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），本项目属于D4430热力生产和供应，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》中内容，该项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，视为允许类。同时，本项目生产设备和生产工艺均不属于限制类及淘汰类，项目建设符合国家产业政策要求。
2.项目建设与“生态环境分区管控”符合性分析
根据“湖南省生态环境分区管控智慧服务平台”导出的《湘西宏成制药有限责任公司锅炉改扩建项目研判分析结果报告》（详见附件13），研判结果总结如下：根据单元管控要求进行项目研判分析，该项目存在注意项，需进一步核实各注意项对应要求是否符合。共涉及5个注意项，核实情况详见表1-6。
表1-6  相关注意项核实情况一览表
	管控维度
	管控要求
	本项目情况
	结论

	污染物
排放管控
	（2.2）废气：
（2.2.1）对各企业工艺废气生产节点，应配置废气收集与净化处理装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放；督促园区企业落实大气污染控制措施，加强对重点气型污染企业的监管力度，确保达标排放。
（2.2.2）加快推进含VOCs原辅材料源头替代，实施清洁能源替代，强化工业涂装、包装印刷等重点行业及油品运销VOCs深度治理，加大锅炉、炉窑、移动源氮氧化物减排力度。
（2.2.3）高新区内水泥行业大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》的要求。
	①废气：本项目天然气锅炉燃烧废气通过低氮燃烧+袋式除尘器+8m高排气筒排放；②本项目为锅炉改扩建项目，不涉及VOCs原辅材料；③本项目为锅炉改扩建项目，不属于水泥行业，产生的一般固废妥善处置，不外排。
	符合

	环境风险
防控
	（3.2）高新区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案，每年至少培训、演练一次；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。

	本项目运营期采取有效的风险防控措施，建设单位将根据《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》（湘环发〔2024〕49号）的要求核查判定后进行应急预案管理，同时加强防范土壤污染，因此满足“环境风险防控”相关要求。
	符合

	资源开发
效率要求
	（4.1）能源：按相关要求落实清洁能源供给与替代，积极推广清洁能源，逐步减少燃煤用量，高新区内不得燃用中、高硫煤，鼓励企业开展余热回收。到2025年，园区综合能源消费量预测值为43.73万吨标准煤（当量值），单位GDP能耗预测值为0.296吨标准煤/万元。
	本项目资源利用主要为电能、天然气及水资源，不涉及燃煤，均采取相关节能减排措施。
	符合


3、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析
表1-7  与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行,2022年版）》相符性分析
	内容
	本项目情况
	符合性分析

	1、禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
	本项目不属于码头项目
	符合

	2、禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
	本项目位于湘西高新技术产业开发区，不涉及自然保护区、风景名胜区
	符合

	3、禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
	本项目位于湘西高新技术产业开发区，不涉及饮用水水源保护区
	符合

	4、禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
	本项目位于湘西高新技术产业开发区，不涉及水产种质资源保护区、国家湿地公园
	符合

	5、禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。
	本项目不涉及长江流域河湖岸线
	符合

	6、禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
	本项目不涉及长江干支流及湖泊
	符合

	7、禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
	不涉及
	符合

	8、禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
	不涉及
	符合

	9、禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
	本项目位于湘西高新技术产业开发区，属于合规园区内
	符合

	10、禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
	本项目不涉及国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目
	符合

	11、禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
	本项目不属于产能严重过剩行业、高耗能高排放项目
	符合


综上，本项目符合《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》相关要求。
4、与《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026-2028年）》相符性分析
本项目与《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026-2028年）》相符性分析见下表。


表1-8 与《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026-2028年）》相符性分析
	序号
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	1
	严守准入门槛，严禁不符合国家产业政策的项目盲目发展和低水平转入。***涉及含挥发性有机物（VOCs）原辅材料的新改扩建项目，技术可行的应使用低（无）VOCs含量产品。
	本项目不涉及含挥发性有机物（VOCs）原辅材料。
	符合

	2
	严格落实污染物区域削减替代要求。对不能稳定达到空气质量二级标准的城市，其重点行业新改扩建项目实施主要污染物排放量倍量削减替代，所需替代量在本市范围内统筹。
	本项目所在区域为环境空气质量达标区。
	符合

	3
	推动低效产能加快退出。以能耗、环保、碳排放、质量、安全、技术等标准为引领，分年度制定实施《湖南省依法依规推动落后产能退出工作方案》和相关领域实施方案，依法依规退出淘汰类产能和设备、污染物排放不能稳定达标的存量“两高”项目。
	本项目不属于“两高”项目，不涉及淘汰类产能和设备。
	符合

	4
	加快煤炭清洁高效利用，制定非电用煤清洁能源替代工作方案，有效控制煤炭消费，重点削减非电力用煤和分散低效用煤
	本项目能源消耗主要为天然气、电能，不涉及煤炭等高污染燃料。
	符合

	5
	原则上不再新建燃用高污染燃料的炉窑。建立非电用煤清洁能源替代任务清单，推进以煤、石油焦、重油等为燃料的炉窑改用工业余热、电、天然气等清洁能源。
	本项目不属于重点行业，不设置燃用高污染燃料的炉窑。
	符合

	6
	汽车、工程机械、家具、汽修、地坪等涂装过程基本实现低（无）VOCs原辅材料替代。石化、制药、农药、油品储存、煤化工等行业储罐通过更换低泄漏呼吸阀、实施高效密封等方式减少泄漏排放。规范开展泄漏检测与修复工作。指导企业建设适宜高效的VOCs治理设施，提高运行管理水平，减少非正常排放
	本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，属于D4430热力生产和供应，不涉及车、工程机械、家具、汽修、地坪等涂装过程，不涉及石化、制药、农药、油品储存、煤化工等行业储罐、不涉及VOCS原料及废气治理。
	符合

	7
	实施燃煤锅炉关停替代：协同推进锅炉集中供热和关停整合。原则上不再新建除集中供热外的燃煤锅炉和保障电力、热力安全支撑必要外的燃煤机组。推动分散低效生物质锅炉整合升级，推进在用生物质锅炉开展治理设施提标改造，新建生物质锅炉达到超低排放水平。
	本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，不涉及燃煤及生物质锅炉
	符合


5、项目与《湖南省发展和改革委员会关于印发〈湖南省“两高”项目管理名录〉的通知》（湘发改环资〔2021〕968号）符合性分析
根据《湖南省发展和改革委员会关于印发〈湖南省“两高”项目管理名录〉的通知》（湘发改环资〔2021〕968号）内容，详情见表1-9。
表1-9  湖南省“两高”项目管理目录
	序号
	行业
	主要内容
	涉及主要产品及工序
	备注

	1
	石化
	原油加工及石油制品制造（2511）
	炼油、乙烯
	/

	2
	化工
	无机酸制造（2611）、无机碱制造（2612）、无机盐制造（2613）
	烧碱、纯碱、工业硫酸、黄磷、合成氨、尿素、磷铵、电石、聚氯乙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸、对二甲苯、苯乙烯、乙酸乙烯酯、二苯基甲烷二异氰酸酯、1,4-丁二醇
	/

	3
	煤化工
	煤制合成气生产（2522）、煤制液体燃料生产（2523）
	一氧化碳、氢气、甲烷及其他煤制合成气；甲醇、二甲醚、乙二醇、汽油、柴油和航空燃料及其他煤制液体燃料
	/

	4
	焦化
	炼焦（2521）
	焦炭、石油焦（焦炭类）、沥青焦、其他原料生产焦炭、机焦、型焦、土焦、半焦炭、针状焦、其他工艺生产焦炭、矿物油焦
	/

	5
	钢铁
	炼铁（3110）、炼钢（3120）、铁合金（3140）
	炼钢用高炉生铁、直接还原铁、熔融还原铁、非合金钢粗钢、低合金钢粗钢、合金钢粗钢、铁合金、电解金属锰
	不包括以含重金属固体废弃物为原料（≥85%）进行锰资源综合回收项目

	6
	建材
	水泥制造（3011）、石灰和石膏制造（3012）、粘土砖瓦及建筑砌块制造（3031）、平板玻璃制造（3041）、建筑陶瓷制品制造（3071）
	石灰、建筑陶瓷、耐火材料、烧结砖瓦
	不包括资源综合利用项目

	
	
	
	水泥熟料、平板玻璃
	/

	7
	有色
	铜冶炼（3211）、铅锌冶炼（3212）、锑冶炼（3215）、铝冶炼（3216）、硅冶炼（3218）
	铜、铅锌、锑、铝、硅冶炼
	不包括再生有色资源冶炼项目

	8
	煤电
	火力发电（4411）、热电联产（4412）
	燃煤发电、燃煤热电联产
	/

	9
	涉煤及煤制品、石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目


本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，属于D4430热力生产和供应。对照湖南省发展和改革委员会关于印发《湖南省“两高”项目管理目录》的通知（湘发改环资[2021]968号）中湖南省“两高”项目管理目录，本项目不属于“两高”项目。
6、项目与《湖南省锅炉使用负面清单》符合性分析
《湖南省锅炉使用负面清单》中规定：“一、不予办理使用登记的锅炉：1.每小时35蒸吨及以下固定炉排式生物质锅炉；2.县级及以上城市建成区每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他区域每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。二、需要淘汰注销的锅炉：1.固定炉排燃煤锅炉；2.每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉；3.每小时2蒸吨及以下生物质锅炉；4.每小时35蒸吨及以下的燃煤锅炉（执行大气污染物特别排放限制地区）”。
本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，将现有的0.5t/h天然气蒸汽锅炉搬迁至新建锅炉房，并新增1台1.5t/h天然气蒸汽锅炉，不涉及《湖南省锅炉使用负面清单》中不予办理使用登记的锅炉及需要淘汰注销的锅炉。因此，本项目与《湖南省锅炉使用负面清单》相符。
7、项目与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》（湘政办发〔2024〕33号）符合性分析
本项目与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》（湘政办发〔2024〕33号）相符性分析见下表。
表1-10  与《湖南省空气质量持续改善行动计划实施方案》相符性分析一览表
	方案要求
	本项目情况
	符合性

	（一）加强“两高”项目管理。新改扩建项目严格落实国家和省级产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上达到国内清洁生产先进水平、采用清洁运输方式，主要产品能效达到标杆水平。涉及产能置换、能耗替代、煤耗替代和污染物总量控制的项目，被置换产能及其配套设施关停，能耗、煤耗、新增污染物总量削减替代措施落实后，新建项目方可投产。严禁新增钢铁产能，建立多元化废钢资源保障体系，持续提升钢铁工业的废钢使用量。
	本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，属于D4430热力生产和供应，锅炉燃料为天然气，不属于高耗能、高排放的建设项目‌
	符合

	（二）加快退出重点行业落后产能。严格执行《产业结构调整指导目录》，制定实施利用能耗、环保、质量、安全、技术等标准推动落后产能退出年度工作方案，加大重点行业落后产能淘汰力度，推动大规模设备更新，开展小型生物质锅炉清理整合。到2025年，全省砖瓦窑企业全部完成综合整治，基本完成2蒸吨/小时及以下生物质锅炉淘汰。
	本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，属于D4430热力生产和供应，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类产业，属于允许建设项目，不属于重点行业落后产能。
	符合

	（三）全面开展传统产业和园区改造提升。以石油化工、建材、矿业等传统产业为重点，推动工艺绿色升级、清洁生产改造。2024年年底前中小微型传统制造企业集中的城市要制定涉气产业集群发展规划，严格项目审批，严防污染下乡。开展重点涉气产业集群和作坊式产业小集群排查整治，按照“四个一批”实施分类治理。到2025年，制造业企业入园率达到85%以上。实施园区节能环保提升工程，支持长沙、株洲、衡阳以及国家级园区开展清洁生产整体审核试点示范。引导各地因地制宜规划建设一批涉VOCs“绿岛”项目。
	项目位于湘西高新技术产业开发区，本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，属于D4430热力生产和供应，不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类产业，属于允许建设项目，本项目能源消耗主要为天然气、电能，符合清洁生产要求。
	符合

	（四）推动低VOCs含量原辅材料和产品源头替代。严格执行VOCs含量限值标准，严格控制生产和使用高VOCs含量原辅材料建设项目。以工业涂装、包装印刷、家具制造和电子行业等为重点，指导企业制定低（无）VOCs含量原辅材料替代计划，大力推动“应替尽替”。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。
	本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，锅炉使用的燃料为天然气，不涉及VOCs含量原辅材料。
	符合

	（八）实施工业炉窑清洁能源替代。以使用高污染燃料的工业炉窑为重点，大力推进电能、天然气替代。新改扩建加热炉、热处理炉、干燥炉、熔化炉原则上采用清洁低碳能源。全省原则上不再新增燃料类煤气发生炉，逐步淘汰固定床间歇式煤气发生炉。
	本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，锅炉使用的燃料为天然气。
	符合


8、项目与《湖南省工业治理领域大气污染防治攻坚实施方案》的通知(湘环发〔2023〕63号)符合性分析
本项目与《湖南省工业治理领域大气污染防治攻坚实施方案》的通知(湘环发〔2023〕63号)相符性分析见下表。
表1-11 与《湖南省工业治理领域大气污染防治攻坚实施方案》的通知(湘环发〔2023〕63号)相符性分析一览表
	方案要求
	本项目情况
	符合性

	开展简易低效VOCs治理设施清理整治。各市州全面梳理VOCs治理设施台账，分析治理技术、处理能力与VOCs废气排放特征、组分等匹配性，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术的，加快推进升级改造，严把工程质量，确保达标排放。治理设施吸附剂、吸收剂、催化剂等应按设计规范要求定期更换和安全处置。2023年底前完成130家，2025年底前累计完成不少于300家企业的综合整治
	项目位于湘西高新技术产业开发区，本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，属于D4430热力生产和供应，锅炉使用的燃料为天燃气，不涉及VOCS原料及废气治理
	符合

	推进涉VOCs产业集群整治，各市全面排查使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群，研究制定专项整治提升计划，统一整治标准和时限。涂装类企业集中的园区，鼓励建设集中喷涂中心或钣喷共享中心，配套建设适宜高效VOCs治理设施，替代企业独立喷涂工序，钣喷共享中心辐射范围内逐步取消使用溶剂型涂料的钣喷车间，相关企业原则上不再配套建设新的溶剂型喷涂车间，确实有必要建设的应配套适宜高效的VOCs治理设施；吸附剂使用量大的地区，建设吸附剂集中再生中心，同步完善吸附剂规范采购、统一收集、集中再生的管理体系；同类型有机溶剂使用量较大的园区和集群，建设有机溶剂集中回收中心。2023年底前，重点区域各市分别完成1个，2025年底前分别完成不少于3个“绿岛”示范项目。
	本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，属于D4430热力生产和供应，锅炉使用的燃料为天然气，不涉及VOCs含量原辅材料。
	符合

	各地以冶金、建材、化工、铸造等行业和生活源为重点全面排查各类工业炉窑和锅炉使用情况，结合大气污染防治攻坚行动开展拉网式排查，按照“一炉（窑）一档”要求建立详细的排查清单，组织对钢铁、砖瓦、玻璃等高排放重点行业开展专项整治。以相关政策文件、国家和地方污染物排放标准、技术规范及其他技术文件为依据，逐条梳理排查炉窑锅炉污染防治设施的合规性，结合现场实测分析企业存在的问题，指导企业制定整改措施。
	本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，属于D4430热力生产和供应，锅炉使用的燃料为天然气。
	符合

	全面开展简易低效处理设施排查与升级改造，推动低效除尘、脱硫、脱硝等治理设施提升改造。各地对采用脱硫脱硝一体化、湿法脱硝、微生物法脱硝等治理工艺的炉窑进行排查抽测，督促不能稳定达标的整改，推动达标无望或治理难度大的改用电能。督促脱硝工程建设较早、技术水平偏低、氨逃逸率较高的炉窑开展脱硝系统升级优化。指导督促企业严格控制氨逃逸，坚决查处脱硝设施擅自停喷氨水、尿素等还原剂的行为；禁止过度喷氨，脱硝设施氨逃逸浓度原则上控制在8毫克/立方米以下。鼓励采用低氮燃烧、选择性催化还原(SCR)、选择性非催化还原（SNCR）等成熟技术。加快推动玻璃、地板砖等建材行业企业以及有色冶炼行业“煤改气”，依法依规推进煤气发生炉有序退出，全面实施玻璃、铸造等行业污染物排放标准，发布实施《湖南省工业炉窑大气污染物排放标准》，推进其他涉气行业实施炉窑深度治理或清洁能源替代。陶瓷行业参照重点区域治理要求排放浓度力争不高于100毫克/立方米。运用产业政策和环保标准关停、整治砖瓦企业，2025年底前保留的砖瓦企业全部完成高效脱硫除尘改造，安装在线监控设施和电力监控设施并与生态环境部门联网。
	本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，属于D4430热力生产和供应，锅炉使用的燃料为天然气。天然气锅炉废气通过低氮燃烧器+ 8m排气筒 排放
	符合

	县级及以上城市建成区原则上不再新建35蒸吨及以下的燃煤锅炉，大力推进使用清洁能源或电厂热力、工业余热等替代锅炉用煤，逐步淘汰热力、燃气管网覆盖范围内的燃煤和生物质锅炉。生物质锅炉使用专用炉具和成型燃料，禁止掺烧其他燃料，配套高效除尘设施，对未纳入淘汰计划的4蒸吨及以上生物质锅炉安装烟气在线监控设施。2023年起，新建燃气锅炉全部采用低氮燃烧器，推进现有燃气锅炉实施低氮燃烧改造，到2025年底，城区燃气锅炉全部完成低氮燃烧改造，NOx排放浓度控制在50mg/m3以内；65蒸吨以上的燃煤锅炉全部完成超低排放改造，NOx、SO2、颗粒物排放浓度分别控制在50、35、10mg/m3以内
	本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，属于D4430热力生产和供应，锅炉使用的燃料为天然气。天然气锅炉废气通过低氮燃烧器+ 8m排气筒 排放
	符合


9、选址合理性分析
本项目位于湘西高新区长潭路7号，本项目为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，属于D4430热力生产和供应，所在地为一类工业用地（本项目与湖南湘西高新技术产业开发区规划位置关系见附图5）。根据湖南省生态环境厅《关于<湖南湘西经济开发区扩区项目环境影响报告书>的批复》和《关于湖南湘西经济开发区规划环境影响跟踪评价工作意见的函》要求园区产业选择要注意环境要求，确定以使用清洁能源、能耗低、技术工艺先进、清洁生产和环保管理水平高、污染物排放量少、污染防治技术成熟的企业。本项目能耗低、用水少、污染轻，符合园区主导产业要求。
项目位于湘西高新区长潭路7号，为天然气蒸汽锅炉改扩建项目，利用现有厂区进行改扩建，不新增用地。本项目周围主要为各类企业、居民小区，项目锅炉运行过程中采取相应污染防治措施后，对周围环境影响较小，项目与周围环境基本相容。
本项目区域内水、电、通讯等基础配套设施均已完善，周边交通方便；本项目各污染源均可做到达标排放，对周围环境敏感目标影响较小。本项目锅炉废水（冷凝水、锅炉排污水和软水制备废水）经厂区现有地埋式污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入吉首市乾州污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，排入万溶江。
综上所述，项目区域基础设施完善，供水、供电、排水、垃圾收集均已到位，项目配套工程、公用工程及环保工程可依托厂区内已有设施。本项目在采取本报告提出的污染防治措施后，污染物均可做到达标排放，对周围环境污染影响较小，满足区域环境要求。从环境保护角度分析，本项目选址合理、可行。
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[bookmark: _Toc5257]二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
湘西宏成制药有限责任公司成立于2003年1月，位于湖南省湘西高新技术产业开发区，是专业从事湘西土家族、苗族民间民族药物自主研发和生产的高新技术企业。公司产品复方桐叶烧伤油是国药监局批准的第一个土家族原创新药，也是湘西州历史上唯一的原创新药，已有173年传承历史。
湘西宏成制药有限责任公司老厂区位于湖南省湘西高新技术产业开发区长潭西路7号。公司于2004年3月委托湘西自治州环境科学研究所编制《湘西宏成制药有限责任公司年产300吨复方桐叶烧伤油生产项目环境影响报告表》，该项目于2004年4月1日取得原湘西州环保局环评批复，于2009年11月5日通过了竣工环境保护验收并取得其负责验收的环境行政主管部门意见（州环验[2009]9号）。2020年湘西宏成制药有限责任公司新建一栋2层榨油车间（5#），一间1层设备用房（7#），一个入口大门（9#），1栋2层职工之家（10#），在现有复方桐叶烧伤油车间（2#），扩建一条400t复方桐叶烧伤油生产线。该项目于2021年8月委托湖南德立安全环保科技有限公司完成了《湘西宏成制药有限责任公司年产400吨原料药传统工艺生产线扩建项目环境影响报告表》的编制工作，并于2021年8月27日取得了湘西高新区管理委员会的告知承诺审批（高新区环评[2021]7号）。2023年11月完成了该项目的自主验收。2022年12月5日在湘西高新技术产业开发区管理委员会生态环境局重新备案了修订后的突发环境事件应急预案，备案号为433101-2022-008-L；于2023年7月6日完成了排污许可证延续及变更工作，排污许可证编号为 91433100753370583D001Q。
湘西宏成制药有限责任公司于2023年在湘西高新技术产业开发区智能制造产业园3#栋（新厂区）建设现代中药饮片生产车间建设项目，于2023年12月委托湖南科博环境服务有限公司编制《现代中药饮片生产车间建设项目环境影响报告表》，该项目于2024年1月23日取得湘西高新区管委会的环评批复（高新区环评[2024]1号），于2025年1月完成该项目的自主验收。
本次锅炉改扩建项目只针对位于湖南省湘西高新技术产业开发区长潭西路7号老厂区锅炉进行改扩建，不涉及位于湘西高新技术产业开发区智能制造产业园3#栋（新厂区）锅炉。根据企业所提供的资料，湘西宏成制药有限责任公司现有厂区（老厂区）蒸汽主要去向为生产车间灭菌工序及油浸工序加热罐体，均采用间接加热工艺，灭菌工序蒸汽消耗量约为0.5~1.5t/h，油浸工序加热罐体消耗量为0.1~0.5t/h，灭菌工序需要保持121℃持续稳定30min左右。老厂内现有灭菌柜温度维持在℃118~123℃，上下波动在5℃范围内，波动幅度较大，而且现有的一台0.5t/h天然气蒸汽锅炉蒸汽最大供应量为0.5t/h，现有锅炉房距离厂区2#复方桐叶烧伤油车间距离约27米，蒸汽需要通过长管道引至生产车间，热损失较大。因此，建设单位决定将位于厂区东南侧锅炉房现有的天然气蒸汽锅炉拆除，在2#复方桐叶烧伤油车间南侧旁新建一座天然气锅炉房，将现有的0.5t/h天然气蒸汽锅炉搬迁至新建锅炉房，并新增1台1.5t/h天然气蒸汽锅炉。锅炉改扩建完成后灭菌柜温度能够持续稳定到121℃，实现最佳的灭菌效果。
本项目仅涉及锅炉改扩建，属于厂区内部供热设施变更，不涉及企业现有主体工程产能及工艺的变化，本项目改扩建前后企业现有产能及工艺维持不变。本次环境影响评价工作仅对天然气锅炉改扩建展开评价。
根据《中华人民共和国生态环境法典》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部第16号令，2021年）的有关要求，本项目属于“四十一、电力、热力生产和供应业”中“91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”的“天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的”，应编制环境影响报告表。为此，湘西宏成制药有限责任公司委托湖南湘尚环境服务有限公司对湘西宏成制药有限责任公司锅炉改扩建项目进行环境影响评价工作。本单位接受委托后，立即组织有关技术人员进行现场踏勘、资料收集等前期工作，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）及相关技术规范要求，编制了本环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，为项目实施和管理提供依据。
2、项目概况
项目名称：湘西宏成制药有限责任公司锅炉改扩建项目；
建设单位：湘西宏成制药有限责任公司；
建设地点：湖南省湘西高新技术产业开发区长潭西路7号，中心坐标为E109°39′47.156″，N28°12′51.377″。
建设性质：改扩建；
占地面积：本项目在现有厂区内2#复方桐叶烧伤油车间南侧旁新建一座天然气锅炉房，占地面积35m2；
总投资：总投资100万元，其中环保投资金额5万元，占总投资比例的5%。
3、建设内容及规模
本项目总建筑面积35m2；主要建设内容包括主体工程（将位于厂区东南侧锅炉房现有的天然气蒸汽锅炉拆除，在2#复方桐叶烧伤油车间南侧旁新建一座天然气锅炉房，将现有的0.5t/h天然气蒸汽锅炉搬迁至新建锅炉房，并新增1台1.5t/h天然气蒸汽锅炉）、辅助工程、公用工程和环保工程等组成。项目组成情况详见表2-1。
表2-1  项目主要建设内容一览表
	工程类别
	工程
名称
	改扩建前工程内容及规模
	改扩建后工程内容及规模
	备注

	主体工程
	3#锅炉房
	位于厂区东南侧，1F，建筑面积138m2，砖混结构。内设一台0.5t/h天然气蒸汽锅炉
	拆除原有一台0.5t/h天然气蒸汽锅炉，厂房空置。
	拆除原有锅炉

	
	燃气锅炉房
	/
	新增，位于厂区2#复方桐叶烧伤油车间南侧旁，1F，建筑面积35m2，钢架结构。将现有的0.5t/h天然气蒸汽锅炉搬迁至新建锅炉房，并新增1台1.5t/h天然气蒸汽锅炉
	搬迁一台原有0.5t/h天然气蒸汽锅炉，新增一台1.5t/h天然气蒸汽锅炉

	辅助工程
	软水制备系统
	现有0.5t/h天然气蒸汽锅炉配备一套软水制备系统，位于3#锅炉房内
	现有的软水制备设施拆除不用，燃气锅炉房内新增一套软水制备系统，用于两台天然气蒸汽锅炉的软水供应。新增纯水制备工艺为：原水→砂滤→碳滤→软化器→5μm过滤器→RO高压泵→RO反渗透膜组
	拆除现有软水制备系统，新增一套软水制备系统

	公用工程
	供电
	市政供电电网
	市政供电电网
	依托现有工程

	
	给水
	市政供水管网供给
	市政供水管网供给
	

	
	排水
	厂区雨污分流，厂区雨水通过厂内雨水沟收集后排入市政雨水管网；锅炉废水（锅炉排污水和软水制备废水）经厂区现有地埋式污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入吉首市乾州污水处理厂。
	厂区雨污分流，厂区雨水通过厂内雨水沟收集后；锅炉废水（锅炉排污水和软水制备废水）经厂区现有地埋式污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入吉首市乾州污水处理厂。
	

	
	供气
	由华润燃气有限公司供应。
	由华润燃气有限公司供应，依托厂区现有燃气管道接入锅炉
	

	环保工程
	废气
治理
	现有0.5t/h天然气蒸汽锅炉锅炉废气：低氮燃烧器（锅炉一体）+8m高排气筒
	拆除
	拆除

	
	
	/
	现有0.5t/h天然气蒸汽锅炉、新增1.5t/h天然气蒸汽锅炉废气：低氮燃烧器（锅炉一体）+袋式除尘器+8m高排气筒（两个蒸汽锅炉共用一根排气筒排放）
	新建

	
	废水
处理
	锅炉废水（锅炉排污水和软水制备废水）经厂区现有地埋式污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入吉首市乾州污水处理厂
	锅炉废水（锅炉排污水和软水制备废水）经厂区现有地埋式污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入吉首市乾州污水处理厂
	依托现有工程

	
	噪声
治理
	选用低噪声设备、隔声、设备减震、距离衰减等降噪措施
	选用低噪声设备、隔声、设备减震、距离衰减等降噪措施
	/

	
	固废
治理
	废反渗透膜由厂家回收
	废反渗透膜、废活性炭、废滤芯、废石英砂由厂家回收；除尘器收集粉尘集中收集后外售综合利用
	/


依托工程情况：
位于湖南省湘西高新技术产业开发区长潭西路7号的湘西宏成制药有限责任公司现有厂区内（老厂区）有完善的供电、供水及排水系统，并现有厂区内燃气管道已铺设。本项目与湘西宏成制药有限责任公司现有厂区内（老厂区）的依托关系见下表。
表2-2  项目工程与湘西宏成制药有限责任公司现有厂区依托关系一览表
	序号
	依托内容
	湘西宏成制药有限责任公司现有厂区建设情况
	本工程依托情况

	1
	供电系统
	市政供电电网
	可依托

	2
	供水系统
	市政供水管网供给，双管供水，互为备用，水管管径为DN200
	可依托

	3
	排水系统
	排水采用雨污分流制，雨水经雨水收集系统排放至市政雨水管网，生活污水经厂内化粪池处理，厂内生产废水经厂内污水处理系统处理后经市政管网进入乾州污水处理厂；清净下水排放进入雨水管网。
现有地埋式污水处理设施：现有地埋式污水处理设施位于厂区西北侧，办公楼东侧，占地面积为50m2，现有污水处理站污水处理工艺主要为“沉淀+消化+生物滤池”，设计处理规模为70m3/d，实际处理能力为50m3/d，根据企业提供的自行监测报告（报告编号：BG260106HC1019，由湘西三智检测有限公司出具，监测时间为2025年12月11日，监测点位为：废水排放口），废水能够稳定达标排放
	可依托，本项目锅炉废水（锅炉排污水和软水制备废水）经厂区现有地埋式污水处理设施处理达标后通过市政污水管网

	4
	供气系统
	由华润燃气有限公司供应，厂区内燃气管道已铺设
	可依托


4、项目产品方案及产能
本次改扩建项目新建燃气锅炉房：搬迁一台原有0.5t/h天然气蒸汽锅炉；新增一台1.5t/h的天然气蒸汽锅炉，生产的蒸汽主要用于生产车间灭菌工序及油浸工序加热罐体。天然气锅炉每天运行8h，年运行300d。项目产品详情见下表2-3。
表2-3  项目主要产品及产能一览表
	产品名称
	改扩建前蒸汽量（t/a）
	改扩建后蒸汽量（t/a）
	备注

	蒸汽
	1200
	4800
	年工作300天，4800t/a为企业满负荷生产所需的最大蒸汽量。蒸汽用于生产车间灭菌工序及油浸工序加热罐体


5、项目主要生产设备
本项目使用的生产设备均不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类，不存在国家明文淘汰的设备，符合国家产业政策要求。项目主要生产设备情况详见下表所示。
表2-4  主要生产设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	改扩建前数量
	改扩建后
数量
	备注

	1
	天然气蒸汽
锅炉
	ZFQ0.5-YQ/0.5t/h
	1台
	1台
	利用原有，搬迁至新建燃气锅炉房

	2
	天然气蒸汽
锅炉
	LSS1.5-1.25-Q/1.5t/h
	0台
	1台
	新增

	3
	软水制备
系统
	/
	1套
	0套
	原有一套软水制备系统拆除

	4
	软水制备
系统
	流量：4m3/h
	0套
	1套
	新增


表2-5  新增1.5t/h天然气锅炉相关参数
	项目
	参数

	蒸汽锅炉
	额定蒸发量
	1.5t/h

	
	额定工作压力
	1.25MPa

	
	额定工作温度
	192℃

	
	设计热效率
	97.1%

	
	给水温度
	20℃

	
	排烟温度
	45-110℃

	
	耗燃气量
	114m3/h（Max）

	
	整装锅炉本体液压试验介质/压力
	水/1.65Mpa

	
	燃料(或者热源)种类
	天然气

	
	燃烧方式
	室燃


6、主要原辅材料及能耗
本次改扩建项目现有厂区内天然气输送管道已铺设，项目直接就近通过管道将天然气引接至锅炉，锅炉使用过程中所用能源主要为水、电、天然气，详细情况见下表。
表2-6  项目原辅材料一览表
	序号
	名称
	改扩建前工程年用量
	本次改扩建新增年用量
	改扩建后年用量
	存储位置
	备注

	1
	天然气
	9.6万Nm3/a
	28.8万Nm3/a
	38.4万Nm3/a
	燃气管道
	华润燃气有限公司供应

	2
	锅炉房用水
	307.1m3/a
	919.47m3/a
	1226.57m3/a
	/
	市政供水

	3
	锅炉房用电
	3000kW·h/a
	3000kW·h/a
	6000kW·h/a
	/
	市政供电


注：项目厂区内天然气管网已铺设，锅炉使用的天然气直接通过管道输送至锅炉房，不设置天然气储柜、储罐。
天然气用量分析：
本次改扩建项目现有0.5t/h天然气锅炉天然气最大耗量为9.6万Nm3/a，根据锅炉厂家提供资料，新增的1.5t/h天然气锅炉额定耗气量约120Nm3/h，锅炉年运行2400h（300d、每天8h），则新增1.5t/h天然气锅炉天然气年用量为28.8万Nm3/a。本次改扩建项目完成后合计天然气用量为28.8+9.6=38.4万Nm3/a。
天然气的主要成分为甲烷，理化性质见下表2-7。
表2-7  甲烷的理化性质表
	中英文名
	甲烷methane:Marshgas
	化学品英文名
	Marshgas

	分子式
	CH4
	相对分子质量
	16.04

	危险标记
	4（易燃）
	相对密度
	0.42（-164℃；水=1）
0.5548（空气=1）

	燃烧分解产物
	一氧化碳、二氧化碳

	UN编号
	21007
	CAS号
	74-82-8

	主要用途
	用于燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醇等的制造

	外观与形状
	无色无臭气体
	稳定性
	稳定

	溶解性
	微溶于水，溶于醇、乙醚
	爆炸极限%
（V/V）
	5.3-15

	急性毒性
	小鼠吸入42%浓度×60 分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用

	危险特性
	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与 五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。

	灭火方法
	切断起源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容 器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

	侵入途径
	吸入

	健康危害
	甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达 25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可 致冻伤。

	防护措施
	呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防 毒面具(半面罩)。眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防 护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其它：工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区 作业，须有人监护。

	泄漏应急措施
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源， 建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。 合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量 废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可 以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。


6、公用工程
（1）给水
本次改扩建项目用水由市政供水，厂区已接入自来水管，项目依托厂区现有供水工程，通过水管引至燃气锅炉房可满足项目使用。
本次改扩建项目不新增员工，项目用水主要为锅炉用水，包括锅炉蒸汽用水（软水）、锅炉排污水补水（软水）及软水制备用水（自来水）。
1）锅炉蒸汽用水
本次改扩建项目搬迁一台原有0.5t/h天然气蒸汽锅炉、新增一台1.5t/h天然气锅炉，每天提供16t蒸汽，年产4800t蒸汽（企业满负荷生产所需的最大蒸汽量）。蒸汽供车间生产使用，软化水用水量约为16m3/d（4800m3/a）。根据企业提供资料，蒸汽主要去向为现有生产车间灭菌工序及油浸工序加热罐体，均采用间接加热工艺，蒸汽冷凝水按90%计算，则蒸汽冷凝水量为14.4m3/d（4320m3/a）。其余为汽水损失量，损失量为1.6m3/d（480m3/a），冷凝水未被污染，仍为软水，可直接收集循环使用。综上，锅炉蒸汽软化水总用水量约为16m3/d（4800m3/a），补充软水量为1.6m3/d（480m3/a），循环用水量为14.4m3/d（4320m3/a）。
2）锅炉排污水补水
本次改扩建项目锅炉排污水定期排放，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉(热力供应)行业系数手册”中产污系数，蒸汽锅炉(锅炉排污水)废水产生系数为9.86吨/万立方米-原料，本次改扩建项目天然气锅炉安装完成后，年燃烧天然气为38.4万Nm3/a，根据计算，排污水产生量为9.86×38.4万Nm3/a=378.6m3/a。则锅炉排污水补充水量为1.262m3/d（378.6m3/a），采用纯化水。锅炉排污水经厂区现有地埋式污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入吉首市乾州污水处理厂。
3）软水制备用水
本次改扩建项目锅炉蒸汽用水及排污水补充水均使用软水，软水水处理设备工艺为原水→砂滤→碳滤→软化器→5μm过滤器→RO高压泵→RO反渗透膜组。根据前文分析，本项目锅炉蒸汽用水补水量+锅炉排污水补充水所需用纯化水量为2.862m3/d（858.6m3/a）。根据建设单位提供资料，反渗透纯水设备制水率约为70%，则纯化水制备自来水用水量为4.089m3/d（1226.57m3/a），废水产生量为1.227m3/d（367.97m3/a）。软水制备废水经厂区现有地埋式污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入吉首市乾州污水处理厂。
（2）排水
本次改扩建项目所在区域已建成雨污分流管网，在乾州污水处理厂的纳污范围内。本次改扩建项目锅炉排污水和软水制备废水经厂区现有地埋式污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入吉首市乾州污水处理厂。
项目给排水情况见下表2-8、水平衡图见下图2-1。
表2-8  项目给排水情况一览表  单位：m3/a
	序号
	用水
项目
	总用水量
	新鲜水
用量
	制备软水量
	软水补充用量
	冷凝水循环水量
	排水量
	排放
去向

	1
	锅炉蒸汽用水
	4800
	/
	/
	480
	4320
	/
	蒸发损耗
480

	2
	锅炉排污水补水
	378.6
	/
	/
	378.6
	/
	378.6
	经厂区现有地埋式污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入吉首市乾州污水处理厂

	3
	软水制备用水
	1226.57
	1226.57
	858.6（用于锅炉蒸汽用水补水量+排污水补充水）
	/
	/
	367.97
	

	4
	合计
	6405.17
	1226.57
	858.6
	858.6
	4320
	746.57
	/



[image: ]
图2-1  项目水平衡图（m3/a）
（3）供电
本次改扩建项目由市政电网供电。
（4）供气
项目厂区内已配套建设天然气输送管道，本次改扩建项目天然气可直接由管道接至厂内锅炉房即可。本项目原有一台0.5t/h的天然气蒸汽锅炉，改扩建后搬迁一台原有0.5t/h天然气蒸汽锅炉；新增一台1.5t/h的天然气蒸汽锅炉。
改扩建前后全厂蒸汽平衡：
本项目改扩建前现有1台0.5t/h的天然气锅炉供蒸汽；改扩建后由1台0.5t/h的天然气锅炉、1台1.5t/h的天然气锅炉供蒸汽。蒸汽主要去向为生产车间灭菌工序及油浸工序加热罐体，均采用间接加热工艺。根据建设单位提供的资料，灭菌工序蒸汽消耗量约为0.5~1.5t/h，油浸工序加热罐体消耗量为0.1~0.5t/h。蒸汽需求量取各工序蒸汽消耗量核算：0.5~1.5+0.1~0.5=0.6~2t/h≦2t/h。本次改扩建前后具体蒸汽平衡见图2-2、2-3。
①改扩建前全厂蒸汽平衡
[image: ]
图2-2  改扩建前蒸汽平衡图（t/h）
由图2-2可知，改扩建前现有1台0.5t/h的天然气锅炉供蒸汽为0.5t/h，只能满足灭菌工序蒸汽消耗量的最低要求，同时为生产车间灭菌工序及油浸工序加热罐体则不能满足供汽需求。


[image: ]
图2-3  改扩建后蒸汽平衡图（t/h）
由图2-3可知，改扩建后由1台0.5t/h的天然气锅炉、1台1.5t/h的天然气锅炉供蒸汽，提供蒸汽量为2.0t/h，能够满足生产车间灭菌工序及油浸工序加热罐体最大蒸汽需求量。
7、总平面布置
本次改扩建项目仅在位于湖南省湘西高新技术产业开发区长潭西路7号湘西宏成制药有限责任公司现有厂区（老厂区）范围内开展，不涉及新增用地。在厂区2#复方桐叶烧伤油车间中部南侧旁新建一座天然气锅炉房，将现有的0.5t/h天然气蒸汽锅炉搬迁至新建锅炉房，并新增1台1.5t/h天然气蒸汽锅炉。现有的3#锅炉房空置。
本次改扩建项目充分利用厂区现有空间与资源，实现了存量土地资源的最大化、精细化利用。厂区整体功能分区明确，各区域布局紧凑合理，流线通畅短捷，各功能区互不干扰，确保了生产活动的连续性和高效性。场地规划布局充分考虑了生产需求，为各生产工艺提供了稳定可靠的支持，布局合理。本项目厂区总平面布置详见附图2。
8、劳动定员及工作制度
本次改扩建项目不新增员工，锅炉房工作人员从现有员工中调配。锅炉年工作天数为300天、每天运行8小时。

	工艺流程和产排污环节
	1、 施工期
[bookmark: _Toc19402][bookmark: _Toc8218]本次改扩建项目仅在位于湖南省湘西高新技术产业开发区长潭西路7号湘西宏成制药有限责任公司现有厂区（老厂区）范围内开展，不涉及新增用地。在厂区2#复方桐叶烧伤油车间中部南侧旁新建一座天然气锅炉房，将现有的0.5t/h天然气蒸汽锅炉搬迁至新建锅炉房，并新增1台1.5t/h天然气蒸汽锅炉。现有的3#锅炉房空置。施工期不新增用地，新建天然气锅炉房为钢架结构，不涉及土建工程，因此施工期工艺流程见下图。
拆除现有天然气锅炉，新建锅炉房安装天然气锅炉及其配套设备
新建天然气
锅炉房
设备调试
投入使用
废气、噪声、固废
废气、噪声、固废

图2-4   	施工期工艺流程及产污环节示意图

[bookmark: _Toc7405][bookmark: _Toc16249]主要产污环节：
[bookmark: _Toc6690][bookmark: _Toc26409]（1）废水：施工期间施工人员产生的生活污水。
[bookmark: _Toc16317][bookmark: _Toc23149]（2）废气：施工过程产生的粉尘、有机废气。
[bookmark: _Toc13651][bookmark: _Toc2599]（3）噪声：施工机械运行时产生的机械噪声、设备安装与调试产生的噪声。
（4）固体废物：施工过程中工作人员产生的生活垃圾、废建筑垃圾。
目前新建锅炉房已搭建完成，现有锅炉已拆除搬迁至新建锅炉房，产生的废水、废气、固体废物已按要求处理，未产生环境问题。
2、 运营期工艺流程及产污环节
锅炉生产工艺流程及产污环节如下：


[image: ]
图2-5  项目营运期锅炉生产工艺流程及产污环节图
（1）天然气锅炉主要生产工艺及产污环节简述：
本项目锅炉操作流程较为简单，自来水经过纯化水制备系统处理后，除去杂质及盐分，形成纯化水进入锅炉中，通过锅炉自带的燃烧器，按照设计好的温度参数，控制天然气进气的燃烧量，锅炉内水加热至蒸汽，通过蒸汽管道进入厂区现有工程生产线使用。蒸汽冷凝水回用到锅炉，不外排。
燃气锅炉工作原理是通过燃烧头向锅炉的炉膛内喷射天然气，通过燃烧头上的点火装置，把炉膛内充满混合气体点燃，达到对锅炉的炉胆、炉管加热的效果。天然气燃烧过程会产生燃烧废气，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物和烟尘。同时，锅炉长久运行，锅水腐蚀金属也要产生一些腐蚀产物，因此，在锅水中可能含有各种可溶性和不溶性杂质，在锅炉运行中，这些杂质只有很少部分被蒸汽带走，绝大部分留在锅水中，随着锅水的不断蒸发，这些杂质浓度逐渐增大，为控制锅水品质，锅炉需每日进行排污（根据系数计算排水量约为1.262m3/d），以排出部分被盐质和水渣污染的锅炉水，该部分排水即为锅炉运行过程产生的锅炉排污水。
（2）软水制备
项目设置1台软水制备设施，流量为4m3/h，采用“过滤+RO反渗透原理”处理自来水设备纯水，为天然气蒸汽锅炉提供纯水。根据建设单位提供的资料，本项目的纯水制备机定期更换滤芯及RO装置等组件，不对纯水自备机进行清洗。
原水泵
石英砂过滤
活性炭过滤
精密过滤器
RO反渗透膜组
软水
全自动软水器
自来水

图2-6  软水制备工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
项目使用原水为自来水，管道自来水由原水泵进入石英砂过滤器，为该过程的预处理，主要去除泥沙、悬浮物、铁锈等，减少后续系统的处理负荷；然后水流入活性炭过滤器，主要去除余氯、有机物及色度；然后再进入全自动软水器，主要作用为降低钙镁硬度，防止RO反渗透膜结垢；然后水流再经过5μm精密过滤器由高压泵进入RO反渗透膜组，最后制得软水用于锅炉。该生产工艺产生的污染物为软水水制备废水、水泵噪声、废反渗透膜（废RO膜）、废活性炭、废滤芯、废石英砂。
3、 运营期产污环节



表2-9  项目运营期产生污染物及产污节点分析
	污染物
	污染源
	产污环节
	主要污染物
	治理措施

	废气
	天然气燃烧废气
	锅炉运行
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、林格曼黑度
	低氮燃烧+袋式除尘器+8m排气筒 DA002

	废水
	锅炉排污水
	锅炉运行
	COD、SS、盐分（溶解性总固体）
	经厂区现有地埋式污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入吉首市乾州污水处理厂

	
	软水制备废水
	软水制备
	
	

	固废
	废反渗透膜
	软水制备
	一般固废
	由供给厂家现场更换并直接回收

	
	废活性炭
	
	
	

	
	废滤芯
	
	
	

	
	废石英砂
	
	
	

	
	除尘器收集粉尘
	锅炉袋式除尘器
	一般固废
	集中收集后外售综合利用

	噪声
	噪声Leq(A)
	选用低噪设备，合理布局，减振，墙体隔声




	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程环境手续相关情况
湘西宏成制药有限责任公司（以下简称“建设单位”）位于湖南省湘西高新技术产业开发区长潭西路7号，成立于2003年，主要经营中成药生产；中成药生产油剂（含中药前处理）。建设单位于2004年3月委托湘西自治州环境科学研究所编制《湘西宏成制药有限责任公司年产300吨复方桐叶烧伤油生产项目环境影响报告表》，该项目于2004年4月1日取得原湘西州环保局环评批复，于2009年11月5日通过了竣工环境保护验收并取得其负责验收的环境行政主管部门意见（州环验[2009]9号）。2020年湘西宏成制药有限责任公司新建一栋2层榨油车间（5#），一间1层设备用房（7#），一个入口大门（9#），1栋2层职工之家（10#），在现有复方桐叶烧伤油车间（2#），扩建一条400t复方桐叶烧伤油生产线。该项目于2021年8月委托湖南德立安全环保科技有限公司完成了《湘西宏成制药有限责任公司年产400吨原料药传统工艺生产线扩建项目环境影响报告表》的编制工作，并于2021年8月27日取得了湘西高新区管理委员会的告知承诺审批（高新区环评[2021]7号）。2023年11月完成了该项目的自主验收。2022年12月5日在湘西高新技术产业开发区管理委员会生态环境局重新备案了修订后的突发环境事件应急预案，备案号为433101-2022-008-L；于2023年7月6日完成了排污许可证延续及变更工作，排污许可证编号为91433100753370583D001Q。
湘西宏成制药有限责任公司于2023年在湘西高新技术产业开发区智能制造产业园3#栋（新厂区）建设现代中药饮片生产车间建设项目，于2023年12月委托湖南科博环境服务有限公司编制《现代中药饮片生产车间建设项目环境影响报告表》，该项目于2024年1月23日取得湘西高新区管委会的环评批复（高新区环评[2024]1号），于2025年1月完成该项目的自主验收。2025年1月9日在湘西高新技术产业开发区管理委员会生态环境局重新备案了修订后的突发环境事件应急预案，备案号为433101-2025-001-L。
企业现有环保手续情况见表2-10、2-11。



表2-10  企业环保手续履行情况一览表
	序号
	项目名称
	建设地点
	环评情况
	验收情况
	是否正常运行

	
	
	
	审批部门
	批复文号
	
	

	1
	年产300吨复方桐叶烧伤油生产项目
	湖南省湘西高新技术产业开发区长潭西路7号
	原湘西州环保局
	/
	已验收，州环验
[2009]9号（2009.11.05）
	是

	2
	年产400吨原料药传统工艺生产线扩建项目
	
	湘西高新区管理委员会
	高新区环评[2021]7号
	已验收（2023.11.08）
	是

	3
	现代中药饮片生产车间建设项目
	湖南省湘西高新技术产业开发区智能制造产业园3#栋
	湘西高新区管理委员会
	高新区环评[2024]1号
	已验收（2025.1.10）
	是


表2-11  企业排污许可、应急预案手续履行情况一览表
	厂区
	类别
	排污许可号/备案号
	管理类别
	有效期限

	湖南省湘西高新技术产业开发区长潭西路7号（老厂区）
	排污
许可
	91433100753370583D001Q
	简化管理
	2023-07-06至2028-07-05

	湖南省湘西高新技术产业开发区智能制造产业园3#栋（新厂区）
	排污
许可
	91433100753370583D002Y
	登记管理
	2024-03-14至2029-03-13

	湘西宏成制药有限责任公司（老厂+新厂）
	应急
预案
	433101-2025-001-L
	/
	2025-01-09


2、 与本项目有关的现有工程建设内容
本次锅炉改扩建在湘西宏成制药有限责任公司位于湖南省湘西高新技术产业开发区长潭西路7号（老厂区）现有厂区内进行，不涉及位于湘西高新技术产业开发区智能制造产业园3#栋（新厂区）“现代中药饮片生产车间建设项目”。
现有工程建设内容见表2-12。
表2-12 与本项目有关的现有工程建设内容表
	工程内容
	项目组成
	建设内容

	主体工程
	2#复方桐叶烧伤油车间
	砖混结构1181m2，1F，两条复方桐叶烧伤油生产线，产能为700t/a

	
	6#丙二类仓库
	2F，2408.04m2，一楼用于后期扩建生产预留，二楼用于存放桐叶药材、包材、成品

	
	10#戊类仓库
	2F，158.36m2，用于其他生产工具设备、采收工具存放，员工休闲运动器材存放

	
	5#榨油车间
	框架结构852.6m2的2F榨油车间及芝麻、麻油仓库

	
	1#办公、化验楼
	砖混结构，812m2，2F，用于办公、检验及药品、酒精储存

	
	3#锅炉房
	砖混结构，138m2，0.5t/h燃气锅炉

	
	7#设备用房
	44.24m2，用于消防水泵房机器设备存放运作

	
	9#大门
	砖混结构，43.68m2

	公用工程
	供电
	由城市电网引来2路独立的10KV电源，一用一备

	
	排水
	排水采用雨污分流制，雨水经雨水收集系统排放至市政雨水管网，生活污水经厂内化粪池处理，厂内生产废水经厂内污水处理系统处理后经市政管网进入乾州污水处理厂；清净下水排放进入雨水管网。

	
	给水
	依托原有，生活用水来自市政供水管网，双管供水，互 为备用，水管管径为DN200

	环保工程
	废气
	锅炉废气
	燃气锅炉采用8m高排气筒

	
	
	桐叶破碎
	布袋除尘器+8m排气筒

	
	废水
	职工生活污水
	经化粪池和厂区污水处理系统处理后排入市政污水管网后进入乾州污水处理厂

	
	
	生产废水
	依托原有厂区污水处理系统处理后排入市政污水管 网后进入乾州污水处理厂

	
	噪声治理设施
	选用低噪声设备、建筑噪声

	
	固废
	质检废液
	暂存于危废暂存间，定期交由湖南省湘吉环投环境治理有限公司处置

	
	
	原材料包装袋
	集中收集交由专业公司回收利用

	
	
	植物废渣、滤渣
	暂存于一般固废暂存间，药渣暂存处收集后用于厂内桐叶园施肥

	
	
	纯水机滤芯
	暂存于一般固废暂存间，集中收集交由专业公司回收利用

	
	
	生活垃圾
	收集后交由环卫部门统一处理


3、 与本项目有关的现有工程设备情况





表2-13 与本项目有关的设备情况表
	序号
	设备名称
	规格
	数量

	
	
	
	

	1
	粉碎机
	100~300kg/h
	2台

	2
	油浸罐
	2000L、常压、80℃
	2台

	3
	离心机
	容积81L
	2台

	4
	钛棒过滤器
	/
	2台

	5
	药液贮罐
	1000L
	2个

	6
	灌装机
	60~90瓶/分
	1台

	7
	轧盖机
	50~9000瓶/分
	1台

	8
	灭菌柜
	长4200mm、内径1270*900mm，设计压力
0.17MP，设计温度20~ 130℃
	1个

	9
	全自动贴标机
	300瓶/分可调
	1台

	10
	全自动洗瓶机
	6000瓶/h，无级调速
	1台

	11
	理瓶机
	60~90瓶/分
	2台

	12
	烘瓶机
	10800~24120瓶/h，610*457* 150mm
	1台

	13
	榨油机
	3.5t/24h
	2台

	14
	板框过滤机
	/
	4台

	15
	空压机
	冷却风量1200m3/min，排气量1.18m3/min
	1台

	16
	空压机储气罐
	0.27m3压力1.59MPa
	1台

	17
	制纯水机
	0.5m3/h
	1台

	18
	纯水储罐
	1m3、常温、常压
	1个

	19
	净化空调
	82kw
	1台

	20
	燃气蒸汽锅炉
	输出蒸汽量0.5t/h
	1台

	21
	污水处理设施
	70m3/d
	1套

	22
	袋式除尘器
	10m3/h
	2台

	23
	货梯
	载荷1600KG
	2台

	24
	叉车
	/
	4辆


4、与本项目有关的现有工程原辅材料消耗
项目主要原辅材料及能耗消耗情况见下表。
表2-14  与本项目有关的现有工程主要原辅材料及能耗消耗一览表
	序号
	名称
	规格
	物料形态
	年消耗量

	原辅
材料
	桐叶
	袋装，50kg/袋
	固态
	135t

	
	芝麻
	袋装，50kg/袋
	固态
	950t

	辅料
	酒精
	桶装
	液态
	100kg

	
	氢氧化钠
	瓶装
	固态
	500g

	
	盐酸
	瓶装
	液态
	500ml

	
	乙醇（分析纯）
	瓶装
	液态
	25000ml

	
	紫外线灯管
	/
	/
	12根

	能源
	水
	/
	液态
	1694.23m3

	
	电
	/
	/
	28万度

	
	液化天然气（食堂）
	罐装，30kg
	液态
	15罐

	
	管道天然气
	管道
	气态
	9.6万Nm3/a


5、与本项目有关的现有工程产能
本项目主要产品见下表。
表2-15  与本项目有关的现有工程产品产能一览表
	产品名称
	产能

	复方桐叶烧伤油
	700t/a


6、与本项目有关的现有工程生产工艺流程及产污环节分析
现有工程生产工艺流程及产污环节见下图2-6。
[image: ]
图2-7  现有工程工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：
①麻油加工
麻油作为我公司生产的复方桐叶烧伤油主要原料之一，麻油加工采用芝麻加工操作而成，符合复方桐叶烧伤油生产要求的药用麻油。根据生产指令从原药材仓库领取经检验合格的芝麻，至榨油房，经过筛，榨油，过滤，严格遵守麻油生产工艺要求。
②复方桐叶烧伤油
净选：根据生产指令从原药材仓库领取经检验合格的桐叶，置选药操作台上,除去杂质，装桶，贴上物料状态标示卡，放置于暂存间暂存。
粉碎：按《WF-30B型粉碎机标准操作规程》操作，将经拣选后的净桐叶置粉碎机中粉碎，得桐叶中粉，粉碎后的桐叶中粉用车间洁净周转桶加盖封好后，桶内外贴上物料状态标示卡，交净料存放间贮存，并称定重量，填写中间体交接单及请验单检测规定的项目。净选、粉碎完成按清场SOP进行清场，并填写批生产记录。
浸泡：执行《油浸罐标准操作规程》，按处方量将经称量好的桐叶中粉和麻油核对后，先将麻油投入油浸罐中，开动搅拌机，再投入桐叶中粉到油浸罐中，边投桐叶中粉边搅拌均匀，同时打开夹层蒸汽加热，夹层蒸汽压力控制在0.1-0.15MP，进行常压浸提，严格控制罐内温度为80±5℃ 、油浸 12 小时，每小时监测温度一次做好记录。
离心：浸泡终止时，关闭蒸汽阀门。开启离心机，使离心机转速达1200转/分钟，运行平稳后，打开放料阀门置离心机中离心，提取液置中转桶，通过药液输送泵输入配制罐中；分次对提取液进行离心操作，每次放料完成后，离心15分钟，停机，关闭电源，取出药渣称量，用不锈钢桶从废物出口运出工作现场，待全部完成，做好药渣处理记录。
配制：执行《配制罐标准操作规程》，根据配制罐自制液位计的读数，调整提取液的总量为1000L。如少于1000L，则添加麻油至1000L。静置8小时以上但不超过24小时。
过滤：执行《钛棒过滤器标准操作规程》，打开配制罐的放料阀，打开过滤棒，过滤，将药液贮存贮罐中，挂好生产状态标识卡。
洗瓶：包装用玻璃瓶脱去外包装后，通过传递窗，将瓶子传至洗瓶间。放于理瓶机上，开启洗瓶机的三级清洗用水及压缩空气，再开启理瓶机及洗瓶机电源清洗瓶子，同时开启干燥杀菌柜将清洗好的瓶子输入其中进行杀菌与干燥，控制温度为200℃-300℃ 、烘烤、放冷，备用。
灌装：执行《SGS10 型灌装加塞机标准操作规程》，将药液贮罐中的药液放入灌装机中，灌入经理瓶机整理好的玻璃瓶中，将免清洗的胶塞投放到自动上胶塞机料斗上，通过自动盖塞机盖上胶塞，输入下道工序。
轧盖：按《TGZ12/8 型轧盖机标准操作规程》操作，锁上盖，通过传输带送到下道工序用不锈钢周转盘装好，挂好生产状态标识卡，转入下道工序操作。
灭菌：执行《YXQ.WF22-4.0SZ 型灭菌柜标准操作规程》，将灌装完成的复方桐叶烧伤油药瓶放入灭菌柜中，温度达到121℃时开始计时，灭菌30分钟，放冷，取出，送入外包装室贴上物料状态标示卡，交下道工序。
外包装：产品上粘贴标有生产日期、产品名称、主要成分、产品批号等相关信息的标签，入库。
7、与本项目有关的现有工程环保措施及达标排放情况
（1）现有工程环保措施
现有工程环保措施情况见下表。
表2-16  现有工程污染工序及环保措施一览表
	类型
	污染源
	主要污染物
	污染治理设施
	执行标准

	废气
	锅炉
废气
	SO2、NOx、颗粒物
	8m排气筒排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

	
	桐叶破碎粉尘
	颗粒物
（有组织）
	布袋除尘器处理+8m排气筒排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级

	
	食堂
油烟
	饮食业油烟
	油烟净化器+屋顶排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	废水
	生活
污水
	COD、氨氮等
	化粪池
	《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2标准

	
	生产
废水
	COD、氨氮等
	地埋式污水处理系统
	

	噪声
	设备
噪声
	等效A声级Leq(A)
	生产设备、配套设施隔吸声、减震处理
	《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）
中2类（西、南厂界）及4a类标准（东、北厂界）

	固废
	一般
固废
	原料包装袋、纯水滤芯、植物废渣及滤渣
	在榨油车间一楼楼梯间设置了一般固废暂存间，一般固废暂存间面积约15m2，统一收集后暂存于一般固废暂存间交由回收单位回收 
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

	
	
	餐厨垃圾、废弃油脂
	日产日清交
由有资质单位处理
	

	
	
	植物废渣及滤渣
	产日清及时运送至厂内桐树种植基地施肥，不在厂区内堆积暂存。
	

	
	危险
废物
	质检废液、废紫外线灯、质检废试剂瓶
	办公楼一楼楼梯间设置了危废暂存间，危废暂存间面积约5m2，危险废物暂存在危险废物暂存间，交由资质单位处理
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	生活
垃圾
	生活垃圾
	收集后统一交由当地环卫部门清运
	/


（1）与本项目有关的现有工程污染物排放达标排放情况
1）废气
①有组织废气
根据企业提供的自行监测报告（报告编号：BG260106HC1019），由湘西三智检测有限公司出具，监测时间为2025年12月09日、2025年12月12日，监测点位为：锅炉废气排放口DA002、桐叶破碎废气排气筒出口DA001。监测结果与分析评价见下表：
表2-17  有组织废气检测结果
	采样
点位
	采样
时间
	检测项目
	检测结果
	参考
限值
	单位

	
	
	
	第1次
	第2次
	第3次
	
	

	锅炉废气排气筒出口
DA002
	2025.12.09
	烟气参数

	
	
	烟温
	98.4
	102.6
	104.6
	/
	℃

	
	
	含湿量
	11.2
	17.8
	18.0
	/
	%

	
	
	流速
	6.8
	6.3
	6.4
	/
	m/s

	
	
	含氧量
	2.86
	2.88
	2.83
	/
	%

	
	
	标干流量
	279
	236
	238
	/
	m3/h

	
	
	检测结果

	
	
	颗粒物
	折算浓度
	9.3
	8.2
	9.3
	10
	mg/m3

	
	
	
	排放速率
	0.0027
	0.0020
	0.0023
	/
	kg/h

	
	
	二氧化硫
	折算浓度
	/
	/
	/
	25
	mg/m3

	
	
	
	排放速率
	/
	/
	/
	/
	kg/h

	
	
	氮氧化物
	折算浓度
	72
	70
	74
	100
	mg/m3

	
	
	
	排放速率
	0.0209
	0.0170
	0.0183
	/
	kg/h

	
	
	烟气黑度
	<1
	<1
	<1
	<1
	级

	桐叶破碎废气排气筒出口
DA001
	2025.12.12
	颗粒物
	实测浓度
	8.9
	7.6
	7.0
	120
	mg/m3

	
	
	
	排放速率
	0.0054
	0.0053
	0.0051
	0.49
	kg/h

	备注：1、DA001排气筒高度：8m，烟道尺寸为边长0.3m矩形；DA002排气筒高度：8m。 2、DA002限值参考《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)表2中燃气锅炉排放限值； DA001限值参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他颗粒物排放最高允许排放浓度和严格50%之后的最高允许排放速率要求；
3、该检测结果仅对本次采样样品负责。


根据表2-17项目有组织锅炉废气排气筒DA002出口排放的废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）对应排放限值的50%控制要求（二氧化硫＜25mg/m3；氮氧化物：＜100mg/m3；颗粒物＜10mg/m3）；桐叶粉碎废气排气筒DA001排放的废气中颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他颗粒物排放最高允许排放浓度和严格50%之后的最高允许排放速率要求（120mg/m3，0.49kg/h）。
现有工程废气排放量核算：根据企业提供的自行监测报告（报告编号：BG260106HC1019，湘西三智检测有限公司）及企业实际运行工况。自行监测期间（2025年12月09日、2025年12月12日）实际生产产量均为2.1t/d，运行负荷为90%。现有工程年工作300d，一班制，每班8h，核算现有工程有组织废气实际排放量计算结果如下：
DA001颗粒物有组织废气排放量=0.0053kg/h×300d×8h÷0.9=14.13kg=0.0141t。
DA002颗粒物有组织废气排放量=0.0023kg/h×300d×8h÷0.9=6.13kg=0.00613t。
DA002氮氧化物有组织废气排放量=0.0187kg/h×300d×8h÷0.9=49.87kg=0.0499t。根据上表2-17，锅炉废气中二氧化硫未检出，本次核算排放浓度按检出限的一半计算，则排放浓度取值为1.5mg/m3，烟气量平均值为251m3/h，则DA002二氧化硫有组织废气排放量=1.5mg/m3×251m3/h×300d×8h÷0.9=1004000mg=0.001t。
②无组织废气
根据企业提供的自行监测报告（报告编号：BG260106HC1019），由湘西三智检测有限公司出具，监测时间为2025年12月11日，监测点位为：厂界上风向1#背景点、厂界下风向2#监控点、厂界下风向3#监控点。项目废气无组织监测结果，见表2-18。
表2-18  无组织废气检测结果（单位：mg/m3，臭气浓度无量纲）
	采样
点位
	采样时间
	氨
	硫化氢
	臭气浓度
	非甲烷总烃
	颗粒物

	厂界上风向1#背景点
	2025.12.11
	第一次
	未检测
	未检测
	未检测
	未检测
	0.112

	
	
	第二次
	未检测
	未检测
	未检测
	未检测
	0.100

	
	
	第三次
	未检测
	未检测
	未检测
	未检测
	0.103

	厂界下风向2#监控点
	2025.12.11
	第一次
	0.29
	0.002
	＜10
	2.50
	0.371

	
	
	第二次
	0.28
	0.003
	＜10
	2.50
	0.363

	
	
	第三次
	0.29
	0.002
	＜10
	2.46
	0.357

	厂界下风向3#监控点
	2025.12.11
	第一次
	0.34
	0.002
	＜10
	2.56
	0.358

	
	
	第二次
	0.36
	0.004
	＜10
	2.56
	0.379

	
	
	第三次
	0.33
	0.005
	＜10
	2.64
	0.370

	《恶臭污染物排放标准》
（GB14554- 1993）
	1.5
	0.06
	20
	/
	/

	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297- 1996）
	/
	/
	/
	4.0
	1.0


根据表2-18可知，项目厂界无组织废气中非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求；厂界无组织废气中颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2无组织限值要求；厂界无组织废气中臭气浓度、氨、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求。
2）废水
根据企业提供的自行监测报告（报告编号：BG260106HC1019），由湘西三智检测有限公司出具，监测时间为2025年12月11日，监测点位为：废水排放口。项目废水监测结果，见表2-19。
表2-19  废水监测结果（单位：mg/L 、PH：无量纲、色度：倍）
	采样
点位
	采样时间
	pH值
	悬浮物
	色度
	COD
	BOD5
	氨氮
	动植
物油
	总氮
	总磷
	总氰
化物
	总有
机碳

	废水总排放口W1
	2025.12.11
	第一次
	7.6
	31
	3
	23
	9.8
	6.55
	0.06L
	8.11
	0.034
	0.001L
	2.6

	
	
	第二次
	7.6
	32
	3
	23
	10.1
	6.06
	0.06L
	8.45
	0.031
	0.001L
	2.6

	
	
	第三次
	7.7
	32
	3
	24
	10.4
	5.95
	0.06L
	9.09
	0.033
	0.001L
	2.6

	《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2标准
	6~9
	50
	50
	100
	20
	8
	5
	20
	0.5
	0.5
	25


由表2-19中结果可知：项目废水总排口水中的PH、COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、总氮、总磷、总氰化物、总有机碳、色度等检测指标测试结果均符合《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2标准要求。
现有工程废水污染物排放量核算：根据企业提供的自行监测报告（报告编号：BG260106HC1019，湘西三智检测有限公司）及企业实际运行工况。自行监测期间（2025年12月11日）实际生产产量均为2.1t/d，运行负荷为90%，项目废水为生活污水和生产废水，企业全厂实际废水排放总量约1240.46m3/a，按平均排放浓度核算现有工程废水污染物实际排放量计算结果如下：
COD排放量：1240.46m3/a×23.3mg/L÷1000÷1000÷0.9=0.0321t/a；
氨氮排放量：1240.46m3/a×6.19mg/L÷1000÷1000÷0.9=0.0086t/a；
SS排放量：1240.46m3/a×32mg/L÷1000÷1000÷0.9=0.0441t/a；
BOD5排放量：1240.46m3/a×10.1mg/L÷1000÷1000÷0.9=0.0139t/a；
总磷排放量：1240.46m3/a×0.033mg/L÷1000÷1000÷0.9=0.000044t/a；
总氮排放量：1240.46m3/a×8.55mg/L÷1000÷1000÷0.9=0.011t/a；
总有机碳排放量：1240.46m3/a×2.6mg/L÷1000÷1000÷0.9=0.0036t/a。
3）噪声
为了了解湘西宏成制药有限责任公司老厂区现有噪声达标情况，企业委托湘西三智检测有限公司进行噪声监测。（报告编号：BG260922HC711，由湘西三智检测有限公司出具），监测时间为2026年9月18日~9月19日。项目厂界噪声监测结果见表2-20。



表2-20  厂界噪声监测结果（单位：dB(A)）

	测点位置
	检测日期
	检测时间
	监测结果
	标准限值

	厂界东外1m处N1
	2026.09.18
	昼间
	62
	70

	
	
	夜间
	51
	55

	
	2026.09.19
	昼间
	59
	70

	
	
	夜间
	51
	55

	厂界南外1m处N2
	2026.09.18
	昼间
	47
	60

	
	
	夜间
	39
	50

	
	2026.09.19
	昼间
	44
	60

	
	
	夜间
	42
	50

	厂界西外1m处N3
	2026.09.18
	昼间
	48
	60

	
	
	夜间
	42
	50

	
	2026.09.19
	昼间
	48
	60

	
	
	夜间
	45
	50

	厂界北外1m处N4
	2026.09.18
	昼间
	57
	70

	
	
	夜间
	50
	55

	
	2026.09.19
	昼间
	58
	70

	
	
	夜间
	49
	55


由表2-20可知，项目厂界噪声监测结果南、西侧符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348－2008)中2类标准限值要求，东侧、北侧厂界符合4类标准要求。
4）固废
根据《湘西宏成制药有限责任公司年产400吨原料药传统工艺生产线扩建项目竣工环境保护验收监测报告》（2023.10），现有工程固废产生及处置情况如下：
表2-21  现有工程固体废物产生及处置情况一览表  单位：t/a
	序号
	固废名称
	属性
	形态
	产生量（t/a）
	处置及去向

	1
	质检废液
	危险废物（HW49）
900-047-49
	液态
	0.48
	分类收集后于厂区内危废暂存区内暂存，委托湖南省湘吉环投环境治理有限公司处置

	2
	质检废试剂瓶
	危险废物（HW49）
900-047-49
	固态
	0.15
	

	3
	废紫外灯管
	危险废物（HW29）900-023-29
	固态
	12根/年（约0.01t/a）
	

	4
	原料包装袋
	一般固废
	固态
	0.5
	收集后暂存于一般固废暂存间后交由回收单位回收

	5
	纯水滤芯
	
	固态
	0.02
	

	6
	植物废渣及滤渣
	
	固态
	4.2
	日产日清及时运送至厂内桐树种植基地施肥，不在厂区内堆积暂存

	7
	餐厨垃圾
	
	固态
	13.02
	放于专用收集桶内，日产日清交由有资质单位处理

	8
	废弃油脂
	
	固态
	0.123
	定期清理，放于专用收集桶内，及时交由有资质单位处理，不在场内暂存

	9
	生活垃圾
	/
	固态
	9.3
	由环卫部门统一清运


8、现有工程排污情况汇总
根据《湘西宏成制药有限责任公司年产400吨原料药传统工艺生产线扩建项目竣工环境保护验收监测报告》（2023.10）及现有工程污染物实际排放情况核算，现有工程主要污染物排放情况汇总表如下：
表2-22  现有项目污染物排放量汇总表
	类别
	排放源
	污染物
	排放量（t/a）

	废水
	综合废水（生活污水及生产废水）
	COD
	0.0321

	
	
	BOD5
	0.0139

	
	
	SS
	0.0441

	
	
	氨氮
	0.0086

	
	
	总磷
	0.000041

	
	
	总氮
	0.011

	
	
	总有机物
	0.0036

	废气
	桐叶破碎废气（DA001）
	颗粒物
	0.0141

	
	天然气锅炉烟气（DA002）
	颗粒物
	0.00613

	
	
	SO2
	0.001

	
	
	NOX
	0.0499

	固废
	危险废物
	质检废液
	0.48

	
	
	质检废试剂瓶
	0.15

	
	
	废紫外灯管
	12根/年（约0.01t/a）

	
	一般固废
	原料包装袋
	0.5

	
	
	纯水滤芯
	0.02

	
	
	植物废渣及滤渣
	4.2

	
	
	餐厨垃圾
	13.02

	
	
	废弃油脂
	0.123

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	9.3

	注：固体废物为产生量。


9、现有工程总量控制指标
公司现有工程已有总量控制指标：根据环保部门核定的：州排污权证（2021）第11号，根据单位排污权证，本单位总量控制指标为：COD≤0.176t/a、NH3-N≤0.012t/a、SO2≤4.107t/a、NOX≤0.061t/a。
10、现有工程存在的环境问题
根据现场调查及资料收集，企业现有工程环保手续齐全、自行监测执行情况良好、污染物均能做到稳定达标排放，企业各类环境保护制度完备、执行良好；企业投产至今未造成周边环境污染事件，未出现环保类投诉事件。因此，现有工程不存在环境问题。



















[bookmark: _Toc18680]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
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	3.1、环境空气质量现状
（1）空气质量达标区判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），在对所在区域达标判定时，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年（选取近3年中数据相对完整的1个日历年）环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价大气环境达标判定引用《湘西州生态环境局关于2025年12月暨1-12月全州县市环境质量状况的通报》（州环函〔2026〕1号）中关于吉首市环境空气质量监测因子PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3的2025年平均浓度的数据，对建设项目所在地区环境空气质量现状进行分析。数据统计详见表3-1。
表3-1  吉首市2025年环境空气质量统计结果   单位μg/m3
	污染物
	年评价指标
	现状浓度
	标准值
	占标率
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	6
	60
	10%
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	12
	40
	30%
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	37
	60
	61.7%
	达标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	26.6
	30
	88.7%
	达标

	CO
	日平均
	0.9
	4
	22.5%
	达标

	O3
	日最大8小时平均
	100
	160
	62.5%
	达标


由上表可知，项目所在区域2025年大气污染物基本项目（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）的质量浓度均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段限值要求，项目所在区域为达标区。
（2）特征污染物环境现状评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。
本项目特征污染物TSP及NOX等，为了解项目区域以上污染物环境质量现状浓度，本次评价引用《湘西锐晟检测技术有限公司实验室建设项目环境影响报告表》当季主导风下风向G1大气环境质量监测数据进行评价，该监测点位于本项目西侧直线距离为920m，具体数据见表3-2。
表3-2  引用大气环境质量现状监测结果表
	监测点位
	污染物
	监测
时间
	评价
标准(mg/m3)
	监测浓度范围(mg/m3)
	最大浓度占标率/%
	超标率/%
	达标情况

	湘西锐晟检测技术有限公司下风向G1（位于本项目西侧约920m处）
	TSP
	2025.11.1~2025.11.3
	0.3
	0.11~0.18
	60
	0
	达标

	
	NOX
	
	0.25
	0.02~0.05
	20%
	0
	达标


由上表可知，项目TSP、氮氧化物的环境质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中二级标准。
（3）大气特征污染因子数据引用的合理性分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。本项目引用《湘西锐晟检测技术有限公司实验室建设项目环境影响报告表》监测数据，引用理由如下：
①引用监测点监测时间为2025年11月1日至2025年11月3日，引用监测时间在3年有效期内。
②引用项目数据点距本项目直线距离为920m，在5km范围之内，引用项目数据点与本项目区域环境空气质量一致。
根据项目区域污染源情况，该项目周边质量现状与本项目建设前改变不大，区域污染结构未发生明显改变，项目区域自然及社会环境未发生重大变化，因此，引用数据可以代表区域环境空气状况。
3.2地表水环境质量现状
本次改扩建项目锅炉排污水及软水制备废水经厂区现有地埋式污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入吉首市乾州污水处理厂，最终纳污河段为万溶江。根据《湖南省主要水系地表水功能区划》（DB43/023-2005），万溶江河段水环境功能现状划为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，地表水环境：引用与建设项目距离近的有效数据，报告近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地下水达标情况的结论。
为了解该区域水环境质量现状，本次评价引用湘西州生态环境局发布的《湘西州地表水控制断面水质状况》，选取了2025年1月至2025年12月的木林坪断面、张排汇合口万溶江断面和河溪水文站断面数据，项目区域地表水监测断面水质标准见下表。
表3-3  2025年1-12月区域地表水监测断面水质类别一览表
	监测时间
	木林坪断面
	张排汇合口万溶江断面
	河溪水文站断面

	
	控制级别
	断面属性
	水质类别
	控制级别
	断面属性
	水质类别
	控制级别
	断面属性
	水质类别

	2025.12
	国控
	交界
	Ⅱ
	国控
	交界
	Ⅲ
	国控
	交界
	Ⅱ

	2025.11
	
	
	Ⅱ
	
	
	Ⅱ
	
	
	Ⅱ

	2025.10
	
	
	Ⅱ
	
	
	Ⅲ
	
	
	Ⅱ

	2025.9
	
	
	Ⅱ
	
	
	Ⅱ
	
	
	Ⅱ

	2025.8
	
	
	Ⅰ
	
	
	Ⅱ
	
	
	Ⅱ

	2025.7
	
	
	Ⅰ
	
	
	Ⅱ
	
	
	Ⅱ

	2025.6
	
	
	Ⅰ
	
	
	Ⅱ
	
	
	Ⅱ

	2025.5
	
	
	Ⅰ
	
	
	Ⅲ
	
	
	Ⅱ

	2025.4
	
	
	Ⅱ
	
	
	Ⅱ
	
	
	Ⅱ

	2025.3
	
	
	Ⅱ
	
	
	Ⅲ
	
	
	Ⅱ

	2025.2
	
	
	Ⅱ
	
	
	Ⅳ
	
	
	Ⅱ

	2025.1
	
	
	Ⅱ
	
	
	Ⅴ
	
	
	Ⅱ


木林坪断面和河溪水文站断面的水质均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。张排汇合口万溶江断面在2025年2月水质为Ⅳ，其余月份均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
目前，湘西州、吉首市两级政协已实施张排汇合口万溶江国控断面“排、查、溯、治”系统整治，通过以点带断面、以断面带流域、以流域带水环境，持续改善张排汇合口万溶江断面水质，截至2026年8月，该断面地表水水质综合达标率为100%，水质良好。
3.3声环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。因此，我公司委托湘西三智检测有限公司于2026年9月18日~19日对厂界50m范围内居民点进行声环境质量监测，监测结果如下所示：
表3-4  声环境质量监测结果一览表             单位：dB(A)
	点位名称
	监测内容
	监测结果dB（A）

	
	
	2026.09.18
	2026.09.19

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	御香山小区（93栋）N5
	声环境
	49
	41
	46
	42

	御香山小区（92栋）N6
	
	50
	40
	46
	41

	建议参考标准限值
	60
	50
	60
	50

	标准限值来源:《声环境质量标准》 GB 3096-2008中标准限值


由表3-4可知，声环境保护目标处的噪声满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类区标准，未出现超标现象。
3.4生态环境
本次改扩建项目位于湖南省湘西高新技术产业开发区长潭西路7号，在现有厂区内进行改扩建，不新增用地，用地范围内不含生态环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不开展生态现状调查。
3.5地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本次改扩建项目在现有厂区内进行，不新增用地，运营过程中产生的废水、废气、固废分别进行有效处理，因此项目不存在地下水、土壤环境污染途径，不开展地下水、土壤环境质量现状调查。。

	环境
保护
目标
	3.6主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
1、大气环境保护目标
本次改扩建项目位于湖南省湘西高新技术产业开发区长潭西路7号。项目周边500m距离大气环境保护目标见表3-5。
表3-5   项目周边环境空气保护目标
	类别
	目标名称
	坐标/°
	相对厂址方位
	厂界
距离
	环境
功能区
	规模
	保护
级别

	
	
	X（经度）
	Y（纬度）
	
	
	
	
	

	环境空气
	御香山小区
	E109.659598
	N28.217061
	E
	35-373m
	居住
	约2795户，8500人
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）

	
	御景
豪庭
	E109.661156
	N28.218349
	NE
	117-400m
	居住
	约300户，1200人
	

	
	湾溪安置房
	E109.657673
	N28.219438
	N
	63-500m
	居住
	约150户，484人
	

	
	老营盘居民点
	E109.655972
	N28.219774
	W
	140-305m
	居住
	约50户，155人
	

	
	老营盘公租房
	E109.655189
	N28.219495
	W
	279-370m
	居住
	约40户，125人
	

	
	湾溪
社区
	E109.659288
	N28.221116
	N
	218-429m
	居住
	约100户，400人
	

	
	湾溪公租房
	E109.665472
	N28.217242
	N
	313-398m
	居住
	约120户，475人
	

	
	碧桂园.中央花园
	E109.656133
	N28.222506
	NW
	352-500m
	居住
	2800户，8785人
	

	
	木林坪社区
	E109.654782
	N28.213317
	SW
	405-500m
	居住
	约100户，395人
	

	
	吉凤.逸品
	E109.657647
	N28.221663
	NW
	283-431m
	居住
	约70户，208人
	

	
	老营盘公租房（2号楼）
	E109.657647
	N28.221663
	SW
	283-358m
	居住
	约50户，155人
	

	
	湘西州幼儿园吉凤仁安园
	E109.668096
	N28.212699
	E
	450-500m
	学校
	师生约200人
	

	
	湘西高新区创新创业园大厦
	E109.657647
	N28.221663
	SW
	333-413m
	办公
	办公
人员
	


2、水环境保护目标
项目周边地表水环境保护目标见下表3-6。
表3-6  项目周边水环境主要保护目标表
	环境要素
	名称
	相对位置关系
	性质及规模
	与本项目的水力联系
	执行标准

	
	
	方位
	高差（m）
	距离（m）
	山体阻隔
	
	
	

	地表水环境
	万溶江
	E
	/
	822
	无
	小河，干流长47.7公里，多年平均流量6.5m3/s，最大流量为160m3/s，最枯流量为0.5m3/s
	
本项目雨水经雨水管网流入湾溪河，最后汇入万溶江
	保护受纳水体满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准

	
	湾溪河
	N
	/
	120
	无
	干溪河（湾溪河），小河，河长24公里（干流），在湘西高新技术产业开发区内先由西向东，流经开发区腹地后，再转由南向北，在区内双河村汇入万溶江
	
	

	地下水环境
	湘西高新技术产业开发区区域内地下水
	评价范围内不涉及地下水饮用水水源、特殊地下水资源功能。周边居民饮用水均来自市政自来水，附近井水无饮用水功能。
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类


3、声环境保护目标
本项目声环境保护目标如下：
表3-7  声环境保护目标
	类别
	目标名称
	坐标/°
	相对厂址方位
	厂界
距离
	环境
功能区
	规模
	保护
级别

	
	
	X（经度）
	Y（纬度）
	
	
	
	
	

	声环境
	御香山小区（93栋）
	E109.66376824
	N28.21370324
	E
	35m
	居住
	约60户，235人
	《声环境质量标准》
（GB3096-2008）
2类标准

	
	御香山小区（92栋）
	E109.66429515
	N28.21428798
	E
	46m
	居住
	约50户，190人
	


4、地下水环境保护目标
本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
5、生态环境保护目标
本项目位于湖南省湘西高新技术产业开发区长潭西路7号，所在区域开发程度较高，植被主要是人工种植香樟树、柳树等乔木。项目周边无珍稀动物、植物，古稀树木、保护树种，植被主要是人工栽种的景观类花草树木。区域内野生动物分布较少，主要有田鼠、蛇、青蛙、麻雀等。

	污染
物排
放控
制标
准
	1、废水
本项目实施雨污分流制，项目无新增生活污水；锅炉废水（锅炉排污水和软水制备废水）依托厂区现有地埋式污水处理设施。外排废水主要污染因子pH、 COD、SS、盐分（溶解性总固体），执行《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2标准。锅炉废水经厂区现有地埋式污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入吉首市乾州污水处理厂进一步处理，最终出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918-2002）一级 A 标准后排入万溶江。
表3-8  《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2标准限值
	污染物名称
	标准限值
	单位

	pH值
	6-9
	无量纲

	COD
	100
	mg/L

	SS
	50
	mg/L

	溶解性总固体（TDS）
	/
	/


表3-9  《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）
	序号
	基本控制项目
	一级A标准（mg/L）

	1
	化学需氧量
	50

	2
	生化需氧量
	10

	3
	悬浮物
	10

	4
	氨氮
	5（8）

	5
	总氮
	15

	6
	总磷
	0.5

	7
	pH
	6-9


2、废气
本项目运营期天然气锅炉产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中大气污染物排放限值。
根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）4.5条款规定，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。本项目锅炉房的烟囱周边200m范围内最高建筑为御香山小区93栋（楼高33层，约92.4米），烟囱无法满足上述高度要求，参照《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中“排气筒周围200m范围内有建筑物，排气筒应高出最高建筑物3m，达不到要求时，污染物最高允许排放浓度按标准值50%执行”从严管控原则，本项目锅炉大气污染物排放浓度按《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）对应排放限值的50%进行控制，见下表3-10。
表3-10  废气污染物排放限值（单位：mg/m3）
	序号
	污染物种类
	国家或地方污染物排放标准
	浓度限值（严格50%执行）
	污染物排放监控位置

	1
	颗粒物
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中大气污染物排放限值
	10
	烟囱或烟道

	2
	二氧化硫
	
	25
	

	3
	氮氧化物
	
	100
	

	4
	烟气黑度（林格曼黑度，级）
	
	≤1
	烟囱排放口


3、噪声
施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2025）。
营运期项目南厂界及西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类；东厂界及北厂界（临开发路及长潭路）噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类。
表3-11  工业企业厂界环境噪声排放标准
	类别
	标准
	噪声限值dB（A）

	
	
	昼间
	夜间

	营运期
	（GB12348-2008）2类
	60
	50

	
	（GB12348-2008）4类
	70
	55


4、固废
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

	总量
控制
指标
	根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》、《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的通知（湘政办发〔2022〕23号）以及关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》的通知（湘环发〔2024〕3号），湖南省对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、总磷、铅、镉、砷、汞、铬十一类污染物实施管理的范围为有效实施的国家固定污染源排污许可分类管理名录的工业类排污单位。生活垃圾焚烧发电企业、餐厨垃圾处置中心、医疗废物处置中心、生活污水集中处理厂、园区工业废水集中处理厂、生活垃圾填埋场等公共基础设施不纳入排污权有偿使用和交易管理范围。湖南省约束性总量控制指标为二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮。推荐性总量控制指标为VOCs。
（1）废水总量控制指标
本项目废水COD、NH3-N总量指标纳入吉首市乾州污水处理厂总量指标范围，本项目不再单独申请总量。
（2）废气总量控制指标
本次改扩建项目新增SO2排放量为0.0115t/a，NOx排放量为0.201t/a。
（3）根据企业排污权证：根据（州）排污权证（2021）第11号，可知，湘西宏成制药有限责任公司老厂区现有总量控制指标为CODCr：0.176吨，氨氮：0.012吨，SO2：4.107吨，NOx：0.061吨。根据后文污染源强核算，本项目改扩建后最终总量控制指标详见下表。
表3-12   总量建议指标                   单位：吨/年 
	序号
	总量控制因子
	现有工程排放量
	本次新增排放量
	以新带老削减量
	改建后总排放量
	已取得总量指标（吨）
	需要新增总量指标

	1
	CODCr
	0.0321
	0.037
	/
	0.0691
	0.176
	0

	2
	氨氮
	0.0086
	0
	/
	0.0086
	0.012
	0

	3
	SO2
	0.001
	0.0115
	/
	0.0125
	4.107
	0

	4
	NOx
	0.0499
	0.201
	/
	0.251
	0.061
	0.19


上表可知，本项目锅炉改扩建完成后，CODCr、氨氮、SO2排放量不会超出企业排污权证中已购得的总量，因此无需补充购买CODCr、氨氮、SO2总量指标；
NOx排放量超出企业排污权证中已购得的总量，因此需补充购买NOx：0.19t/a。
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	施工期环境保护措
施
	本次改扩建项目仅在位于湖南省湘西高新技术产业开发区长潭西路7号湘西宏成制药有限责任公司现有厂区（老厂区）范围内开展，不涉及新增用地，不涉及土建工程。本评价针对施工期对周边环境产生的影响提出必要的防范措施。
1、施工期废气污染防治措施
本项目新建燃气锅炉房采用钢架结构，施工期较短，废气主要为钢架结构安装及焊接产生的少量烟尘、设备运输产生的少量扬尘。本项目现有厂区内道路均已硬化，设备运输过程中产生的扬尘较少，且随施工结束而消失。
2、施工期废水污染防治措施
施工期废水为施工人员生活污水，废水产生量较少，依托厂内现有地埋式污水处理设施处理后通过市政管网，排入吉首市乾州污水处理厂处理。
3、施工期噪声污染防治措施
本项目施工期噪声主要为设备安装、调试及拆除等产生的噪声，采取以下措施降低噪声影响。
①建设单位应要求施工单位使用的主要机械设备为低噪声机械设备，从源头控制噪声污染，并在施工中应有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。
②合理安排施工时间，以避免或减轻施工噪声对周边声环境的不利影响。
③运输车辆在穿过附近居民区时控制车速、禁鸣，加强车辆维护，减轻交通运输噪声对周边声环境的影响。
4、施工期固体废物污染防治措施
本项目施工期固废主要为新建燃气锅炉房产生的废建材、新设备安装产生的废包装材料以及施工人员产生少量的生活垃圾。废包装材料及废建材等可回收垃圾收集外售给废旧物资回收企业处理；生活垃圾依托厂内现有垃圾箱收集，交由当地环卫部门统一清运。
目前新建锅炉房已搭建完成，现有锅炉已拆除搬迁至新建锅炉房，产生的废水、废气、固体废物已按要求处理，未产生环境问题。

	运营
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	[bookmark: _Toc23080]一、营运期废气影响分析
1、废气源强分析
项目营运期废气污染物排放源主要为锅炉天然气燃烧废气，主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。本次改扩建项目将现有的0.5t/h天然气蒸汽锅炉搬迁至新建燃气锅炉房，并新增1台1.5t/h天然气蒸汽锅炉。天然气锅炉燃烧废气采用低氮燃烧器+袋式除尘器处理后，通过并联共用一根8m高排气筒引至屋顶排放（DA002）。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）4.5条款规定，新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。本项目锅炉房的烟囱周边200m范围内最高建筑为御香山小区93栋（楼高33层，约92.4米），烟囱无法满足上述高度要求，参照《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中“排气筒周围200m范围内有建筑物，排气筒应高出最高建筑物3m，达不到要求时，污染物最高允许排放浓度按标准值50%执行”从严管控原则，本项目锅炉大气污染物排放浓度按《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）对应排放限值的50%进行控制。
新增1.5t/h天然气锅炉废气：
项目天然气锅炉均安装低氮燃烧器，源强分析参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》“4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”的排污系数。该手册中未列出颗粒物产污系数，本项目颗粒物产污系数参照《环境保护实用数据手册》（胡名操主编，机械工业出版社）表2-69典型的气体燃烧时产生的污染物数量，天然气燃烧烟尘产污系数范围0.8～2.4kg/万m3，本次取区间平均值1.6kg/万m3-原料。项目天然气锅炉燃烧废气产排污系数如下：
表4-1  天然气锅炉产排污系数一览表
	产品名称
	原料名称
	工艺名称
	规模等级
	污染物指标
	单位
	产污系数
	末端治理
	排放系数

	蒸汽/热水
	天然气
	室燃炉
	所有规模
	废气量
	m3/万m3-原料
	107753
	直排
	107753

	
	
	
	
	SO2
	kg/万m³-原料
	0.02S①
	直排
	0.02S①

	
	
	
	
	NOx
	kg/万m³-原料
	6.97（低氮燃烧-国内领先）
	直排
	6.97（低氮燃烧-国内领先）

	
	
	
	
	颗粒物
	kg/万m³-原料
	1.6
	直排
	1.6


注：S 是指燃气收到基硫分含量，单位为 mg/m3。参考天然气 GB17820-2018 中的一级天然气，燃料中含硫量（S）以20mg/m3计。
根据前文燃气用量分析，本次改扩建项目新增1.5t/h天然气锅炉废气天然气年用量为28.8万Nm3/a，则天然气锅炉生产过程中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物产排情况详见下表。
表4-2  天然气锅炉废气污染物产生情况一览表
	原料名称
	用量
	污染物指标
	产生情况

	
	
	
	产生
浓度
mg/m3
	产生速率
kg/h
	产生量t/a

	天然气
	28.8万m³/a
	废气量
	3103286.4m³/a（1293.036m3/h）

	
	
	SO2
	3.71
	0.0048
	0.0115

	
	
	NOx
	64.96
	0.084
	0.201

	
	
	颗粒物
	14.85
	0.0192
	0.046


本次改扩建项目新增1.5t/h天然气锅炉通过低氮燃烧+袋式除尘器+8m高排气筒排放。根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178—2021）‌：明确燃气锅炉配套袋式除尘（含脉冲滤筒除尘）属于国家认定的可行技术，对应除尘效率99%~99.9%，完全适配燃气锅炉的低浓度烟气工况。本次袋式除尘器除尘效率取99%，则本项目新增1.5t/h天然气锅炉燃烧废气污染物源强分析见下表4-3。
表4-3 天然气锅炉燃烧废气污染源源强核算结果及达标情况一览表
	产污环节名称
	污染物种类
	产生量t/a
	产生浓度mg/m3
	产生速率kg/h
	排放形式
	治理措施
	排放量t/a
	排放浓度mg/m3
	排放速率
kg/h
	排放执行标准

	燃气锅炉（1.5t/h）
	SO2
	0.0115
	3.71
	0.0048
	有组织排放（DA002）
	低氮燃烧+袋式除尘器+8m高排气筒排放（除尘效率99%）
	0.0115
	3.71
	0.0048
	25mg/m3

	
	NOx
	0.201
	64.96
	0.084
	
	
	0.201
	64.96
	0.084
	100mg/m3

	
	颗粒物
	0.046
	14.85
	0.0192
	
	
	0.00046
	0.15
	0.000192
	10mg/m3


本项目锅炉烟囱高度不能满足周边建筑物3米以上的要求，参照《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中“排气筒周围200m范围内有建筑物，排气筒应高出最高建筑物3m，达不到要求时，污染物最高允许排放浓度按标准值50%执行”从严管控原则，本项目锅炉大气污染物排放浓度按《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）对应排放限值的50%进行控制（二氧化硫＜25mg/m3；氮氧化物：＜100mg/m3；颗粒物＜10mg/m3）。
2、废气排放源基本情况
本次改建项目废气排放口基本情况见下表。
表4-4  本次改建项目锅炉废气排放口基本情况一览表
	排放口编号
	污染物
	排气筒基本情况

	
	
	高度m
	内径m
	温度℃
	坐标

	燃气锅炉废气排气筒DA002
	颗粒物
	8m
	0.4
	100
	东经：109.66285429°
北纬：28.21390854°

	
	二氧化硫
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	

	
	林格曼黑度
	
	
	
	


3、本项目新增1.5t/h天然气锅炉废气污染源源强核算汇总
（1）有组织排放污染物核算。
表4-5  有组织污染物排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/(mg/m3)
	核算年排放量/ (t/a)

	1
	DA002
	SO2
	3.71
	0.0115

	2
	
	NOX
	64.96
	0.201

	3
	
	颗粒物
	0.15
	0.00046

	有组织排放总计
	SO2
	0.0115

	
	NOX
	0.201

	
	颗粒物
	0.00046


（2）无组织排放污染物核算
项目设在密闭锅炉房，没有无组织排放污染物产生。
（3）大气污染物年排放量核算
表4-6   大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量（t/a）

	1
	颗粒物
	0.00046

	2
	SO2
	0.0115

	3
	NOX
	0.201


4、废气治理措施可行性分析
（1）治理措施可行性分析
①废气达标排放分析
表4-7  废气达标一览表
	排放口编号
	污染物
	排气筒高度/m
	排放情况
	标准限值
	执行标准
	是否
达标

	
	
	
	浓度mg/m3
	浓度mg/m3
	
	

	DA002
	颗粒物
	8
	0.15
	10
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2大气污染物排放限值（严格50%执行）
	达标

	
	二氧化硫
	
	3.71
	25
	
	达标

	
	氮氧化物
	
	64.96
	100
	
	达标

	
	林格曼黑度（级）
	
	/
	≤1
	
	达标


本项目烟囱高度不能满足周边建筑物3米以上的要求，参照《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中“排气筒周围200m范围内有建筑物，排气筒应高出最高建筑物3m，达不到要求时，污染物最高允许排放浓度按标准值50%执行”从严管控原则，本项目锅炉大气污染物排放浓度按《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）对应排放限值的50%进行控制。由上表可知，本项目天然气锅炉燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物满足严格50%的《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表2锅炉大气污染物排放限值。
②治理措施可行性分析
低氮燃烧：本项目天然气锅炉燃烧方式为强制通风，辅助点火，鼓风式扩散燃烧+FGR，FGR燃烧方式是一种目前主流的低氮燃烧技术，核心原理是将一部分低温烟气（约10%~30%）重新送回燃烧室，通过降温和隔氧双重作用，从源头抑制氮氧化物的生成。
袋式除尘：根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178—2021）‌：明确燃气锅炉配套袋式除尘（含脉冲滤筒除尘）属于国家认定的可行技术，对应除尘效率99%~99.9%，完全适配燃气锅炉的低浓度烟气工况。
根据《排污许可证申请与核发技术规范—锅炉》（HJ953-2018）中表7锅炉烟气污染防治可行技术，将本项目可行技术分析见表4-8：
表4-8   项目与（HJ953-2018）可行技术对照表
	生产设施
	燃气
	本项目防治技术情况
	是否可行

	炉型
	室燃炉
	室燃炉-燃气
	/

	二氧化硫
	一般地区
	/
	/
	可行

	
	重点地区
	/
	
	

	氮氧化物
	一般地区
	低氮燃烧技术、低氮燃烧＋SCR脱硝技术
	本项目属于一般地区，采用国内一般低氮燃烧技术
	可行

	
	重点地区
	低氮燃烧技术、低氮燃烧＋SCR脱硝技术
	
	

	颗粒物
	一般地区
	/
	/
	可行

	
	重点地区
	/
	
	


项目采取清洁能源，在充分燃烧的前提下采用“国内一般低氮燃烧技术+袋式除尘+一根8m排气筒”污染防治措施。天然气燃烧废气中SO2、NOx、颗粒物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2大气污染物排放限值（严格50%执行）。
（2）排气筒高度合理性分析
根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中“4.5 燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。本项目锅炉房的烟囱周边200m范围内最高建筑为御香山小区93栋（楼高33层，约92.4米），若要超过周边建筑3m以上，则排气筒高度大约为95.4米，排气筒会由于风力等原因存在倒塌的风险，从安全和实际的角度出发，本项目烟囱高度设置为8米。参照《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）中“排气筒周围200m范围内有建筑物，排气筒应高出最高建筑物3m，达不到要求时，污染物最高允许排放浓度按标准值50%执行”从严管控原则，本项目锅炉大气污染物排放浓度按《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）对应排放限值的50%进行控制。





表4-9   本项目大气污染物排放达标情况  单位：mg/m3
	排放口编号
	污染物
	污染物浓度限值
	50%污染物浓度限值
	本项目核算污染物浓度限值
	执行标准
	是否达标

	燃气锅炉房（DA002），
8m
	SO2
	50
	25
	3.71
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2大气污染物排放限值（严格50%执行）
	达标

	
	NOx
	200
	100
	64.96
	
	达标

	
	颗粒物
	20
	10
	0.15
	
	达标


由上表可知，燃气锅炉SO2、NOx和颗粒物严格50%执行仍可做到达标排放，采取以上措施后，本项目锅炉排气筒设置合理。
5、大气污染源监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》(HJ 820-2017），建议项目运营期大气污染源监测计划如下表。
表4-10   大气污染物监测计划
	监测类别
	生产
设施
	监测点位
	监测项目
	监测
频次
	执行标准

	设备
	锅炉
	锅炉排气筒（DA002）
	氮氧化物
	一月
一次
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2 新建锅炉大气污染物排放浓度限值中燃气锅炉标准

	
	
	
	颗粒物、二氧化硫、林格曼黑度
	一年
一次
	


二、营运期废水影响分析
1、废水源强分析
项目营运期外排废水污染源主要为锅炉废水（含软水制备废水及锅炉排污水）。
生产废水主要为锅炉废水（含软水制备废水及锅炉排污水），根据前文水平衡分析，项目生产废水产生量为2.489m3/d（746.57m3/a），经厂区现有地埋式污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入吉首市乾州污水处理厂深度处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入万溶江。
根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），本项目尚未投产无实测监测数据，废水污染物浓度采用类比法，类比《湖南新希望南山液态乳业有限公司锅炉项目环境影响报告表》（2026年3月，配套软水制备系统，燃料、工艺与本项目一致）环评文件，锅炉废水（含软水制备废水及锅炉排污水）浓度取值：COD：50mg/L、SS：50mg/L、溶解性总固体1000mg/L。锅炉废水（锅炉排污水和软水制备废水）依托厂区现有地埋式污水处理设施。外排废水主要污染因子COD、SS、盐分（溶解性总固体），执行《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2标准。
综上，本项目废水主要污染物排放量计算如下
表4-11  项目废水主要污染因子产生情况一览表
	废水类别
	排放量(m3/a）
	产生情况
	COD
	SS
	溶解性总固体

	锅炉废水（含软水制备废水及锅炉排污水）
	746.57
	产生浓度mg/L
	50
	50
	1000

	
	
	产生量t/a
	0.037
	0.037
	0.75

	
	
	处理措施
	依托厂区现有地埋式污水处理设施

	
	
	厂区排口允许排放浓度
	100
	50
	/

	
	
	厂区排口排放量
	0.074
	0.037
	/

	
	
	处理措施
	依托厂区现有地埋式污水处理设施+吉首市乾州污水处理厂深度处理

	
	
	入河允许排放浓度
	50
	10
	/

	
	
	入河排放量t/a
	0.037
	0.0074
	/


2、污水处理达标排放的可行性分析
（1）依托现有地埋式一体化处理设施可行性分析
根据前文分析，本项目锅炉废水（含软水制备废水及锅炉排污水）水质简单，主要为 COD、SS、溶解性总固体，污染物浓度不高，进入污水处理站调节池后，与其他废水一同混合均匀，不会对后续处理工艺产生冲击。经业主提供的资料及现场踏勘，厂区现有地埋式污水处理系统处理规模为70m3/d，现有地埋式污水处理系统于2009年11月13日在《年产300吨复方桐叶烧伤油生产项目》竣工环境保护验收过程中获得原湘西土家族苗族自治州环境保护局的验收意见（州环验[2009]9号）且验收合格。
地埋式一体化处理设施工艺流程如下所示。
厂区地埋式污
水处理设施

图4-1  厂区一体化处理设施工艺流程图
根据上述分析，本次改扩建项目锅炉废水产生量为2.489m3/d，占湘西宏成制药有限责任公司现有地埋式一体化处理设施处理规模的3.56%。根据《湘西宏成制药有限责任公司年产400吨原料药传统工艺生产线扩建项目竣工环境保护验收监测报告》（2023年11月）及建设单位提供的资料，现有厂区全厂废水排放总量约4.135m3/d（1240.46m3/a），现有地埋式一体化处理设施剩余处理能力为67.511m3/d，有足够的余量处理本次改扩建项目锅炉废水。本项目产生的锅炉废水主要污染物为COD、SS、盐分（溶解性总固体）等，污染物浓度较低，水质相对简单。根据《排污许可证申请与核发技术规范锅炉》（H953-2018）表4锅炉废水污染防治可行技术可知，锅炉废水进入工业园区集中污水处理厂、市政污水处理厂、其他排污单位污水处理厂等，可行性技术为：一级处理（中和、隔油、氧化、沉淀等）+二级处理（絮凝/混凝、澄清、气浮、浓缩、过滤等）。厂内现有污水处理站污水处理工艺主要为“沉淀+消化+生物滤池”，属于表4锅炉废水污染防治可行技术。
（2）治理措施可行性分析
结合《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表4：锅炉排污单位废水类别、主要污染项目、废水排放去向及污染防治设施。项目产生的锅炉废水经厂区现有地埋式污水处理设施处理达标后通过市政污水管网排入吉首市乾州污水处理厂深度处理。
表4-12   废水污染防治可行技术
	废水类型
	主要污染物项目
	废水排放去向
	污染防治设施
	可行性

	锅炉排污水
	pH值、化学需氧量、溶解性总固体（全盐量）
	间接排放
	中和、絮凝、沉淀、超滤、反渗透、其他
	现有地埋式污水处理设施使用“沉淀池+消化池+生物滤池”，属于可行性措施


本项目不新增污水处理设施，依托厂区现有地埋式污水处理设施进行处理，现有污水处理站采用“沉淀池+消化池+生物滤池”工艺，属于《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）表4推荐的可行性技术，治理措施可行。
3、废水依托吉首市乾州污水处理厂的可行性
根据实际调查，目前湘西高新区的污水均纳入乾州污水处理厂处理。乾州污水处理厂位于吉首市乾州街道小庄村朝阳路的最东边，占地63亩，设计规模日处理污水6万m3，主要接纳和处理主要收集以下区域的污水：乾州组团的燕子岩区、小溪桥区、乾州、乾城区、徐家坳小区、雅溪组团的砂子坳小区、雅溪小区、杨家坪小区等八个小区，此外还包括湘西高新区、吉庄工业园的污水。乾州污水处理厂一期工程于2010年1月28日通过竣工环保验收并投入营运，二期工艺调整及一期提标改造工程于2019年5月通过竣工环保验收并投入营运；已建成处理规模为6.0万m3/d。
乾州污水处理厂的工艺：进水进入一期的粗格栅及进水提升泵站（改造扩建）后，分别流入一期已有的曝气沉砂池和二期新建的曝气沉砂池，去除沙粒后进入二期新建的配水井中，然后一部分流入一期SBR池、二期生化滤池、二期反硝化滤池后进入二期深度处理综合池处理后达标排放至万溶江，另一部分流入二期新建MSBR池处理，然后进入二期深度处理综合池处理后达标排放至万溶江。其设计出水浓度可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002) 的一级A标准。在工艺处理过程中，废水进入粗格栅、细格栅预处理过程中会有浮渣筛出，SBR及MSBR池会产生回流及剩余污泥，回流污泥分别返回SBR及MSBR部分回用，剩余污泥经脱水后外运。
从废水产生量来看，吉首市乾州污水处理厂设计处理水量为6万吨/天，本项目排放废水量为2.489m3/d，仅占吉首市乾州污水处理厂处理能力的0.0041%，且本项目产生的废水水质简单，满足污水处理厂进水水质标准，水质上能够满足接管要求，污染负荷对乾州污水处理厂的处理工艺冲击不大，对其正常运行影响较小，乾州污水处理厂目前运行正常，出水稳定能够满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。综上，项目废水依托吉首市乾州污水处理厂从纳污范围、废水量、废水水质等方面都具有可行性。
4、项目废水污染物排放信息
（1）废水污染物排放信息
①废水类别、污染物及污染治理设施信息
项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-13。
表4-13废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	锅炉废水（含软水制备废水及锅炉排污水）
	pH、COD、SS、溶解性总固体
	城市污水处理厂
	间接排放，流量不稳
定且无规
律，但不属
于冲击型
排放
	TW001
	依托现有地埋式污水处理设施
	采用“沉淀池+消化池+生物滤池”工艺
	DW001
	符合
	企业总排口


②废水间接排放口基本信息
项目废水间接排放口基本信息见表4-14。
表4-14废水间接排放口基本信息表
	序号
	排放口编号
	排放口地理坐标
	废水排放量/（t/a）
	排放去向
	排放规律
	间接排放时段
	受纳污水处理厂信息
	执行标准

	
	
	X
	Y
	
	
	
	
	名称
	污染物种类
	(mg/L)
	

	1
	DW001（企业污水总排口）
	109.66364464
	28.21444985
	746.57
	城市污水处理厂
	间接排放，流量不稳
定且无规
律，但不属
于冲击型
排放
	全天
	吉首市乾州污水处理厂
	pH
	6-9
	《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	COD
	50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NH3-N
	5(8)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	0.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TN
	15
	


③项目废水污染物排放标准
项目废水污染物执行标准见表4-15。
表4-15废水污染物排放执行标准
	序号
	排放口编号
	污染物种类
	浓度限值（mg/L）
	执行标准

	1
	DW001
	pH
	6-9
	《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2标准

	
	
	COD
	100
	

	
	
	SS
	50
	

	
	
	溶解性总固体
	/
	


④废水污染物排放情况
项目废水污染物排放情况见表4-16。
表4-16废水污染物排放信息表
	序号
	排放口编号
	排放源
	污染物种类
	入河许可排放浓度/（mg/L）
	年排放量/（t/a）

	1
	DW001
	废水总排口
	COD
	50
	0.037

	
	
	
	SS
	10
	0.0074

	
	
	
	
	/
	/

	全厂排放口合计
	COD
	0.037

	
	SS
	0.0074

	
	溶解性总固体
	/


5、废水监测计划
依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）等要求开展自行监测，营运期环境监测计划详见下表。
表4-17废水监测计划一览表
	规模
	生产
设施
	监测点位
	监测项目
	监测
频次
	执行标准

	仅涉单台14MW或20t/h以下锅炉的排污单位
	锅炉
	企业废水总排放口
	pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、流量
	一年
一次
	《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2标准



4.7营运期噪声影响分析
1、噪声产生情况
本项目主要噪声源主要为锅炉、水泵、风机等生产设备运转产生的噪声，设备均安放在锅炉房内，本项目主要设备噪声源调查清单见下表。

表4-18   工业企业噪声源强调查清单（室内声源）
	序号
	建筑物名称
	声源名称
	数量
	声功率级/dB(A)
	声源控制措施

	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段

	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级
/dB(A)
	建筑物
外距离

	1
	天然气锅炉房
	燃气锅炉
	2
	80（叠加后83）
	采用低噪声设备；厂房隔声；距离衰减
	73
	34
	1.5
	东
	1
	83.76
	昼间
	20
	57.76
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	2
	83.31
	
	
	57.31
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	2
	83.31
	
	
	57.31
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	3
	83.22
	
	
	57.22
	

	2
	
	水泵
	1
	85
	
	75
	33
	1
	东
	1
	85.76
	昼间
	20
	59.76
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	5
	85.17
	
	
	59.17
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	4
	85.19
	
	
	59.19
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	2
	85.31
	
	
	59.31
	

	3
	
	风机
	1
	85
	
	77
	34
	1
	东
	1
	85.76
	昼间
	20
	59.76
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	1
	85.76
	
	
	59.76
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	4
	85.19
	
	
	59.19
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	5
	85.17
	
	
	59.17
	

	[bookmark: PO_8]表中坐标厂区西南角（109.66198335°，28.21387722°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向


2、预测模式与参数选择
根据噪声的衰减和叠加特征，本评价采用《环境影响评价技术导则——声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式计算预测点新增噪声源的污染水平，采用如下模式：
①距离衰减：
点声源对预测点的噪声声压级影响值（dB(A)）为：
[image: ]
式中：
LP(r)为预测点的声压级（dB(A)）；
LP0为点声源在r0(m)距离处测定的声压级（dB(A)）；
r为点声源距预测点的距离(m)；
②对预测点多源声影响及背景噪声的叠加：
[image: ]
式中：
N为声源个数；
L0为预测点的噪声背景值（dB(A)）；
LP(r)为预测点的噪声声压级（dB(A)）预测值。
③室内声源等效室外声源声功率级计算方法
设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2，若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级按下式计算：
[image: ]              (A.1)
式中：
Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。
[image: ]
图4.3-1 室内声源等效为室外声源图例
也可按式（A.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：
[image: ]              (A.2)
式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；
Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；
R—房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；
r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。
④厂界噪声贡献值预测计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则工程声源对预测点产生的贡献值Leqg为：
[image: ]         (A.3)
式中：
tj—在T时间内j声源工作时间，s；
ti—在T时间内i声源工作时间，s；
T—用于计算等效声级的时间，s；
N—室外声源个数；
M—等效室外声源个数。
⑤预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
[image: ]              (A.4)
式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB；
Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
Leqb——预测点的背景噪声值，dB。
根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，进行边界噪声评价时，项目厂界以工程噪声贡献值作为评价量。
3、预测结果与评价
根据本项目工程设备噪声源强分布情况，利用上述的噪声预测模式，预测出本次工程的主要设备噪声源在采取相应的降噪措施后对厂界环境噪声的贡献值，得出其预测结果见下表。
表4-19  本项目噪声预测情况一览表  单位：dB（A）
	预测
方位
	最大值点空间相对位置/m
	时段
	贡献值（dB(A)）
	标准限值（dB(A)）
	达标情况

	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	

	厂界
东侧外1m
	112.3
	64.1
	1.2
	昼间
	36.83
	70
	达标

	厂界
南侧外1m
	34.3
	-1
	1.2
	昼间
	42.21
	60
	达标

	厂界
西侧外1m
	-1
	64.1
	1.2
	昼间
	34.92
	60
	达标

	厂界
北侧外1m
	34.3
	150.4
	1.2
	昼间
	32.96
	70
	达标


注：表中坐标以厂区西南角（109.66198335°，28.21387722°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。
表4-20  声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表
	序号
	声环境保护目标名称
	保护目标距声源最近距离
	噪声背景值/dB(A)
	噪声标准/dB(A)
	噪声贡献值/dB(A)
	噪声预测值/dB(A)
	较现状增量/dB(A)
	超标和达标情况

	
	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	御香山小区1
	83.1m
	47.5
	41.5
	60
	50
	34.42
	/
	47.7
	41.5
	0.2
	0
	达标

	
	御香山小区2
	140.2m
	48
	40.5
	60
	50
	32.24
	/
	48.11
	40.5
	0.11
	0
	达标




[image: ]
根据表4-19及表4-20预测结果可知，本项目天然气锅炉位于燃气锅炉房内，通过选用低噪声设备、合理布置、隔声、减震、距离衰减等有效的噪声防治措施后，运营期西厂界、南厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，东厂界、北厂界昼间噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。项目周边居民点均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。不会对区域声环境产生明显不利影响。
4、噪声污染防治措施可行性分析
为进一步减小项目噪声对周围环境的影响，建设单位必须从源头上进一步削减噪声源强，采取的噪声措施主要有：
1）满足工艺性能条件下，选用低噪声、振动小的设备，从声源上降低设备本身的噪声。
2）风机安装采用柔性连接，管道与设备之间软连接，避免管道振动产生噪声。
3）设备安装于车间内部，利用建筑隔声，同时对强噪声设备，安装减振底座，进一步降低噪声源强。
4）维护各种机械设备的正常运行，加强主要产噪设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现场；操作人员应严格按操作规范使用各类设备。
5）加强职工环保意识教育，做好工作人员劳动保护，提倡文明生产，防止人为噪声。
本项目选用环保低噪声生产设备，噪声经建筑、围墙阻隔及距离衰减后将大幅下降对周边环境影响不大。
5、噪声监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）及本项目噪声排放情况，确定企业自行监测频次如下表所示。
表4-21  环境质量监测计划
	内容
	监测点位
	监测项目
	检测频率

	噪声
	厂界噪声（四周）
	等效连续A声级
	每季度一次


四、固体废物
1、固体废物产生及处置情况
本项目锅炉无大型转动润滑部件、无燃油系统，日常仅做简单水系统维护，正常检修过程中几乎不会产生废矿物油。项目营运期产生的固体废物主要为废反渗透膜、废活性炭、废滤芯、废石英砂及除尘器收集的粉尘。根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2025）、《国家危险废物名录（2025年版）》和《危险废物鉴别标准通则》（GB5085.7-2019）等相关文件进行固体废物及危险废物的判定，锅炉软水制备产生的废反渗透膜、废活性炭、废滤芯、废石英砂及除尘器收集的粉尘均为一般固废。项目固体废物产排情况分析如下：
废反渗透膜：本项目纯化水制备过程中，会产生废反渗透膜，产生量约为0.02t/a。该部分固废由供给厂家来场更换并直接回收。
废活性炭：本项目纯化水制备过程中，会产生废活性炭，产生量约为0.02t/a。该部分固废由供给厂家来场更换并直接回收。
废滤芯：本项目纯化水制备过程中，5μm精密过滤器会产生废滤芯，产生量约为0.01t/a。该部分固废由供给厂家来场更换并直接回收。
废石英砂：本项目纯化水制备过程中，会产生废石英砂，产生量约为0.03t/a。该部分固废由供给厂家来场更换并直接回收。
除尘器收集的粉尘：根据前文分析，本项目新增燃气锅炉袋式除尘器收集的粉尘为0.0455t/a。该部分固废集中收集后外售综合利用。
本项目运营期固体废物产生及处置情况如表4-22所示。
表4-22  运营期固体废物产生及处置情况一览表
	序号
	产污环节
	固废名称
	固废属性
	产生量（t/a）
	贮存
方式
	利用处置方式和去向

	1
	软水制备
	废反渗透膜
	一般固废
	0.02
	/
	由供给厂家来场更换并直接回收

	2
	软水制备
	废活性炭
	一般固废
	0.02
	/
	

	3
	软水制备
	废石英砂
	一般固废
	0.03
	/
	

	4
	软水制备
	废滤芯
	一般固废
	0.01
	/
	

	5
	燃气锅炉
	除尘器收集的粉尘
	一般固废
	0.0455
	集中收集后外售综合利用


由上表可知，项目固体废物去向明确，均能得到妥善处置。项目固废处置措施体现了“减量化、资源化、无害化”的治理原则，可以有效避免“二次污染”产生，项目固体废弃物不会对外环境造成不利影响。
2、固体废物管理要求
本项目废反渗透膜、废活性炭、废石英砂，不在厂区内贮存直接由厂家更换回；除尘器收集的粉尘集中收集后外售综合利用。
一般工业固体废物管理要求：根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及相关国家及地方性法律法规，提出如下环保措施：
（1）加强固体废物规范化管理，固体废物分类定点堆放，堆放场所远离办公区和周围环境敏感点；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存。
（2）为加强监督管理，贮存场应按GB15562.2设置清晰、完整的环境保护图形标志。
（3）贮存场使用单位，应建立检查维护制度。定期检查维护堤、坝、挡土墙、导流渠等设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障正常运行。
（4）贮存场使用单位，应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量以及下列资料。详细记录在案，长期保存，供随时查阅。
五、地下水、土壤环境
根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本项目改扩建完成后企业现有产品产量规模、生产工艺不变，项目仅搬迁一台现有0.5t/h天然气锅炉，新增一台1.5t/h天然气锅炉，天然气属于清洁能源，运营期主要大气污染物为天然气锅炉燃烧产生的少量颗粒物、二氧化硫及氮氧化物，废气经低氮燃烧+袋式除尘器+8m高排气筒外排；锅炉废水依托厂内现有地埋式一体化污水处理设施处理达标后经市政污水管网排入吉首市乾州污水处理厂深度处理。
根据现场踏勘，现有厂内地埋式一体化处理设施各池体已进行防腐防渗处理；锅炉房地面已进行硬化处理。建设单位加强对污水处理设施的管理与监管，在做好污染防控及日常维护管理后，可有效避免项目污染物对区域地下水及土壤环境造成影响。本项目无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响，所以本项目不开展地下水和土壤环境影响评价。
六、生态影响分析
根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求，本项目未新增用地，用地范围内无生态环境敏感，因此无需生态环境保护措施。
七、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射设备，不进行电磁辐射影响评价。
八、环境风险分析
1、一般性原则
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）可知，环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目的建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。本项目的主要风险为天然气管道泄漏风险。
[bookmark: _Toc6812]2、风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照下表确定环境风险潜势。
表4-23  环境风险评价工作等级划分表
	环境敏感程度（E）
	危险物质及工艺系统危险性（P）

	
	极高危害（P1）
	高度危害（P2）
	中度危害（P3）
	轻度危害（P4）

	环境高度敏感区（E1）
	Ⅳ+
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	环境中度敏感区（E2）
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ

	环境低度敏感区（E3）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅰ

	注：IV+为极高环境风险


风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。
计算所涉及的各种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在重量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按以下公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
危险物质数量与临界量的比值Q按下式进行计算：
[image: ]
式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1， Q2， ...， Qn ——每种危险物质的临界量，t。
当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
当Q≥1时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行辨识，结合各种物质的理化性质、毒理毒性及生产工艺特点，本项目涉及的主要风险物质为天然气，天然气仅为厂区内供气管道内储存量。以上物质Q值计算见下表。
表4-24  项目风险识别一览表
	序号
	功能单元
	危险化学品
	CAS号
	最大储存量q（t）
	临界量*Q（t）
	q/Q

	1
	厂区天然气供气管
	天然气
	/
	0.114
	10
	0.0114

	总计（Σqn/Qn）/
	/
	0.0114


注：①以1h供气量160m3计，天然气密度为0.717kg/m3，故管道内天然气约有114kg，临界量参照甲烷临界量。
由上表可知，本项目Q=0.0114＜1，项目环境风险潜势为I。
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行可知），有毒有害和易燃易爆危险物质储存量超过临界量的建设项目需进行专项评价（临界量及计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B和附录C），本项目危险物质储存量未超过临界量，无需开展风险专项评价。
3、环境风险情景设定及风险分析
本项目无环境风险物质。项目锅炉使用天然气作为燃料，不设天然气储罐，由管网直接接入，天然气输送管道可能存在泄漏，引发火灾、爆炸事故。由于项目天然气使用市政天然气管道进行输送，厂区不储存，发生风险事故的影响范围很小，企业做好风险防范、预警等工作，环境风险总体可控，不会对环境敏感目标造成大的影响。详见表4-25。
表4-25  项目环境风险识别表
	危险单元
	风险源
	主要危险物质
	环境风险类型
	环境风险途径
	可能影响的环境敏感目标
	备注

	燃气管道
	燃气管道
	天然气
	泄漏、火灾
	泄漏后遇火源燃烧、爆炸，主要生成一氧化碳有毒气体
	主要可能影响周边人群
	/


4、环境风险防范措施
本项目存在的环境风险类型有：
①危险物质泄漏：项目锅炉使用天然气作为燃料，不设天然气储罐，由管网直接接入，天然气输送管道可能存在泄漏，引发火灾、爆炸事故；
②火灾、爆炸事故：项目锅炉发生火灾、爆炸等事故，火灾、爆炸产生的浓烟会以爆炸点为中心在一定范围内降落大量扬尘，爆炸点上空局部气温、气压、能见度等会产生明显的变化，对局部大气环境（包括下风向大气环境）造成较大的短期影响。火灾会对周围环境产生影响，但这种影响一般是短暂，燃烧时可能产生黑烟、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等，其烟气可对厂区内工作人员眼睛、呼吸道以及皮肤有一定的刺激性，过度接触可导致反胃，头疼、发寒、发烧、呕吐等症状。若过度接触有毒烟气甚至会引发窒息死亡，同时火灾中的各种物质燃烧会产生各种有害气体和烟尘，沿下风向扩散，对下风向的人员和环境也会造成一定的危害。
（1）火灾事故风险防范措施
①建立健全并严格执行防火防爆的规章制度，严格遵守各项操作规章。
②根据建筑设计防火规范、建筑灭火器配置设计规范等规范要求，企业应定期对消防器材进行检测与更换，确保其完好状态。
③多种途径宣传消防安全，培训有较好数值和经验的巡查人员，及时发现火灾隐患，管理到位，正确使用消防设施、设备。
5、建设项目环境风险简单分析
根据前文分析可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，进行环境风险简单分析。
表4-26  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	湘西宏成制药有限责任公司锅炉改扩建项目

	建设地点
	湖南省湘西高新技术产业开发区长潭路7号

	地理坐标
	中心坐标为E109°39′47.156″，N28°12′51.377″

	主要危险物质及分布
	天然气（分布于天然气管道）

	环境影响途径及危害后果
	天然气泄漏产生的爆炸、火灾、中毒等

	风险防范措施要求
	1、建立完善的安全生产管理制度、操作规范，加强生产工人的安全环保意识，提高工作职工的责任心和工作主动性。提高操作、管理人员的业务素质，操作人员需定期进行岗位系统培训，熟悉工作岗位责任、规程，加强岗位责任制。 
2、建设项目在锅炉房要严禁烟火；禁止工人在锅炉房吸烟，并设置明显的禁止吸烟标志。在作业现场范围内不得堆放其他无关的易燃易爆物品。 
3、加强巡查管理，及时发现泄漏情况便于及时处理。
4、项目区必须配备足够数量的灭火装置。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
	建设项目所涉及主要环境风险物质为天然气，在加强风险防范意识，采取严格的防范措施后，事故发生概率较小，对人群健康及周围环境风险危害在可控范围之内。


本项目生产过程中，建设单位在认真落实相应环境风险防范措施后，可在一定程度上避免或减少对周围环境的影响，综上所述，通过采取本环评提出的风险防范措施并制定相关管理制度后，本项目的环境风险可以控制在能接受的水平，本项目风险防范措施是可行的。
九、环境保护投资
本项目总投资100万元，其中环保投资为5万元，占工程总投资比例为5%。环保投资情况详见下表。
表4-27  本项目环保投资一览表
	项目
	环保措施
	投资额

	营运期
	废气
	低氮燃烧器（锅炉一体不单独计算）
	/

	
	
	袋式除尘器+8m高排气筒
	2.5

	
	废水
	依托厂区现有地埋式污水处理设施（沉淀池+消化池+生物滤池）
	/

	
	噪声
	隔声、减振措施
	2

	
	固体废物
	垃圾桶、固体废物暂存区(依托现有)
	0.5

	合计
	5


十、改扩建前后“三本账”
本项目仅涉及锅炉改扩建，属于厂区内部供热设施变更，不涉及企业主体工程产能及工艺的变化，本项目改扩建前后企业产能及工艺维持不变。本项目改扩建前后污染物排放情况详见下表。
表4-28  污染物排放情况一览表       单位t/a
	类型（污染物名称）
	现有工程污染物排放量(t/a)
	改扩建工程污染物排放量(t/a)
	“以新带老”削减量(t/a)
	全厂总排放量(t/a)
	改扩建前、后污染物排放增减量(t/a)

	废水
	COD
	0.0321
	0.037
	0
	0.0691
	+0.037

	
	BOD5
	0.0139
	/
	0
	0.0139
	0

	
	SS
	0.0441
	0.0074
	0
	0.0515
	+0.0074

	
	氨氮
	0.0086
	/
	0
	0.0086
	0

	
	总磷
	0.000041
	/
	0
	0.000041
	0

	
	总氮
	0.011
	/
	0
	0.011
	0

	
	总有机物
	0.0036
	/
	0
	0.0036
	0

	废气
	桐叶破碎废气（DA001）
	颗粒物
	0.0141
	/
	0
	0.0141
	0

	
	天然气锅炉废气（DA002）
	颗粒物
	0.00613
	0.00046
	0
	0.00659
	+0.00046

	
	
	SO2
	0.001
	0.0115
	0
	0.0125
	+0.0115

	
	
	NOX
	0.0499
	0.201
	0
	0.2509
	+0.201

	生活垃圾
	9.3
	/
	0
	9.3
	0

	一般工业
固体废物
	原料包装袋
	0.5
	/
	0
	0.5
	0

	
	纯水滤芯
	0.02
	/
	0
	0.02
	0

	
	植物废渣及滤渣
	4.2
	/
	0
	4.2
	0

	
	餐厨垃圾
	13.02
	/
	0
	13.02
	0

	
	废弃油脂
	0.123
	/
	0
	0.123
	0

	
	废反渗透膜
	/
	0.02
	0
	0.02
	+0.02

	
	废活性炭
	/
	0.02
	0
	0.02
	+0.02

	
	废滤芯
	/
	0.01
	 0
	0.01
	+0.01

	
	除尘器收集的粉尘
	/
	0.0455
	0
	0.0455
	+0.0455

	
	废石英砂
	/
	0.03
	0
	0.03
	+0.03

	危险废物
	质检废液
	0.48
	/
	0
	0.48
	0

	
	质检废试剂瓶
	0.15
	/
	0
	0.15
	0

	
	废紫外灯管
	0.01
	/
	0
	0.01
	0


[bookmark: _Toc29097681][bookmark: _Toc64910727]十一、排污口规范化管理
1、排放口标志标识牌
项目污染源排放口图形设置符合《环境图形标志—排污口（源）》（GB15562.1-1995）、《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）及2023年修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的相关要求：要求各排污口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色；警告标志形状采用三角形边框，背景颜色采用黄色，图形颜色采用黑色。标志牌应设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整。项目各排污口（源）标志牌设置示意图如下表：
表4-29  环保图形标志牌一览表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	

	废气排放口
	表示废气排放口

	2
	[image: 【标志牌】生产废水排口（空白]
	废水排放口
	表示废水排放口

	1
	[image: ]
	[image: ]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	2
	[image: ]
	[image: ]
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	3
	/
	[image: 微信图片_20230310175214]
	危险废物警示标志
	危险废物暂存间标志、标签、标识
感染性医疗废物

	
	
	[image: 微信图片_20230310175242]
	危险废物贮存设施标志
	

	
	
	[image: 微信图片_20230310175229]
	危险废物贮存分区标志
	

	
	
	[image: 微信图片_20230310175223]
	危险废物标签样式示意图
	

	注：危废间设施二维码信息服务系统中应包含但不限于该设施场所的单位名称、设施类型、设施编码、负责人及联系方式，以及该设施场所贮存、利用、处置的危险废物名称和种类等信息。


2、排放口监测点位设置
项目应结合《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ1405-2024）进行废水、废气污染物排放口监测点位规范设置。
废气排放口监测点位设置技术要求主要要求包括：①应在废气排放口设置科学、规范、便于采样监测的监测点位，避开对测试人员操作有危险的场所；②在流场均匀稳定的监测断面规范开设监测孔，设置工作平台、梯架及相应安全防护设施等；③自动监测断面和手工监测断面设置位置应满足，其按照气流方向的上游距离弯头、阀门、变径管≥4倍烟道直径，其下游距离上述部件≥2倍烟道直径；④在手工监测断面处设置手工监测孔，其内径应满足相关污染物和排气参数的监测需要，一般应≥80mm；⑤规范中的其他要求。
废水排放口监测点位设置技术要求主要要求包括：①排放污水进入市政、工业园区管网或外环境前，应按要求设置污水排放口监测点位，原则上1个排污单位只保留1个污水排放口。监测点位宜设置在厂界内或厂界外-10m-范围内，避免雨水和其他来源的排水混入、渗入，干扰采样监测；②污水排放口监测点位应满足现场水质采样和流量测量要求，溢流及事故排水应纳入污水排放口排放；③排污单位为单一排放源入河入海排污口责任主体的，其入河入海排污口监测点位设置应符合HJ1309等标准以及排污许可证的要求；④对于明渠排放口，应按照CJ/T3008.1~CJ/T3008.5等相关技术要求修建或安装标准化量水堰（槽）；⑤规范中的其他要求。
废气、废水监测点位标志牌：①标志牌底和立柱为绿色，图案、边框、支架和文字为白色；②标志牌信息内容字体为黑体；③标志牌边框尺寸为480 mm（长）×300mm（宽），二维码按照HJ1297执行；④标志牌表面应经过搪瓷处理或贴膜处理，无气泡，图案清晰，色泽一致，无明显缺损。标志牌的端面及立柱应经过防腐处理，无明显变形。
	

	



图4-2  废气、废水监测点位信息标志牌



[bookmark: _Toc28280][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	天然气锅炉燃烧废气DA002
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、林格曼黑度
	低氮燃烧器+袋式除尘器+8m排气筒DA002排放
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中大气污染物排放限值（严格50%执行）

	地表水环境
	锅炉废水（含软水制备废水及锅炉排污水）
	COD、SS、溶解性总固体
	依托厂区现有地埋式污水处理设施（沉淀池+消化池+生物滤池）
	《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）表2标准

	声环境
	设备噪声
	噪声
	选用低噪声设备，合理布局声源，采取减振等措施
	项目南、西厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准；项目东、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废
	废反渗透膜、废活性炭、废滤芯、废石英砂
	由供给厂家来场更换并直接回收
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》
（GB18599-2020）

	
	
	除尘器收集的粉尘
	集中收集后外售综合利用
	

	土壤及地下水污染防治措施
	/

	生态保护措施
	本项目位于湖南省湘西高新技术产业开发区长潭西路7号，不涉及新增用地，不会对周边生态环境造成明显影响。

	环境风险
	1、运营中必须加强事故风险防范意识和事故风险管理，严格落实各项环保措施，加强生产管理。
2、锅炉房按规范要求设置可燃气体检测报警器，火灾自动报警器、灭火器材等，落实消防水源和室外消防给水系统。
3、保持包装密封完好，按计划采购，严格控制贮存量，对地面进行硬化。
4、加强人员环保教育和专业操作培训。

	其他环境管理要求
	1、环境保护管理制度
企业应建立环境保护管理制度，定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，确保污染物达标排放；
2、排污许可证
根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令第736号），本项目应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，向当地生态环境主管部门申请取得排污许可证。
3、项目竣工环境保护验收：
建设单位经在环评获批后3个月内进行项目竣工环境保护验收。具体按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）规定执行。
4、环境监测：
环境监测是建设项目事后监督管理的重要组成部分，环境监测的主要目的是检查项目运转是否正常以及是否对环境造成了污染影响，为项目的环境管理提供依据。建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的规定，按环评及批复要求，定期开展环境监测。
5、排污口规范化设置
根据环发[1999]24号《关于开展排污口规范化整治工作的通知》及省、市环境保护主管部门的有关文件精神，项目必须建设规范化的污水排放口、废气排放口。
针对本项目，排污口规范化整治技术要求应包括以下内容：
（1）合理确定排污口位置，并按《排污单位污染物排放口监测点位设置技术规范》（HJ 1405—2024）设置采样点；
（2）废气排放口必须符合规定的高度和按照《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。在废气排放口设置采样口及采样平台。
（3）按照《环境保护图形标志》（GB15562-1995）中规定，规范化的排污口应设置相应的环境保护图形标志牌；
（4）按要求填写由国家环境保护总局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》并根据登记证的内容建立排污口管理档案，项目投产运行后，应建立各主要污染物类别、数量、浓度、排放方式、排放去向、达标情况等的台帐，并按环保部门要求及时上报。
（5）规范化排污口有关设施属环境保护设施，企业应将其纳入本单位设备管理，并选派责任心强、有专业知识和技能的兼、专职人员进行管理。
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六、结论
	





经综合分析，湘西宏成制药有限责任公司锅炉改扩建项目选址位于湖南省湘西高新技术产业开发区长潭西路7号，利用现有厂区进行改扩建，不新增用地，符合国家产业政策和土地利用规划要求，选址合理可行，总平面布置合理。本项目所在区域水、气、声环境质量现状良好，因此建设单位应切实落实本评价提出的各项有关环保措施，保证污染治理工程与主体工程执行“三同时”制度，并加强环保设施管理和维护，确保各种环保治理设施正常运转的前提下，对周围环境质量的影响不大，对周边环境敏感点不会带来影响，从环境保护角度而言，建设项目环境影响可行。
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[bookmark: _Toc31386]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	0.02023t/a
	/
	/
	0.00046t/a
	/
	0.02069t/a
	+0.00046t/a

	
	二氧化硫
	0.001t/a
	/
	/
	0.0115t/a
	/
	0.0125t/a
	+0.0115t/a

	
	氮氧化物
	0.0499t/a
	/
	/
	0.201t/a
	/
	0.2509t/a
	+0.201t/a

	废水
	COD
	0.0321t/a
	/
	/
	0.037t/a
	/
	0.0691t/a
	+0.037t/a

	
	BOD5
	0.0139t/a
	/
	/
	/
	/
	0.0139t/a
	0

	
	SS
	0.0441t/a
	/
	/
	0.0074t/a
	/
	0.0515t/a
	+0.0074t/a

	
	氨氮
	0.0086t/a
	/
	/
	/
	/
	0.0086t/a
	0

	
	总磷
	0.000041t/a
	/
	/
	/
	/
	0.000041t/a
	0

	
	总氮
	0.011t/a
	/
	/
	/
	/
	0.011t/a
	0

	
	总有机物
	0.0036t/a
	/
	/
	/
	/
	0.0036t/a
	0

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	9.3t/a
	/
	/
	/
	/
	9.3t/a
	0

	
	原料包装袋
	0.5t/a
	/
	/
	/
	/
	0.5t/a
	0

	
	纯水滤芯
	0.02t/a
	/
	/
	/
	/
	0.02t/a
	0

	
	植物废渣及滤渣
	4.2t/a
	/
	/
	/
	/
	4.2t/a
	0

	
	餐厨垃圾
	13.02t/a
	/
	/
	/
	/
	13.02t/a
	0

	
	废弃油脂
	0.123t/a
	/
	/
	/
	/
	0.123t/a
	0

	
	废反渗透膜
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	+0.02t/a

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.02t/a
	/
	0.02t/a
	+0.02t/a

	
	废滤芯
	/
	/
	/
	0.01t/a
	/
	0.01t/a
	+0.01t/a

	
	除尘器收集的粉尘
	/
	/
	/
	0.0455t/a
	/
	0.0455t/a
	+0.0455t/a

	
	废石英砂
	/
	/
	/
	0.03t/a
	/
	0.03t/a
	+0.03t/a

	危险废物
	质检废液
	0.48t/a
	/
	/
	/
	/
	0.48t/a
	0

	
	质检废试剂瓶
	0.15t/a
	/
	/
	/
	/
	0.15t/a
	0

	
	废紫外灯管
	0.01t/a
	/
	/
	/
	/
	0.01t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
—  26  —
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附件1：委托书
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附件2：营业执照
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[bookmark: _Toc36]附件3：原有环评批复、验收批复
（1）公司年产300吨复方桐叶烧伤油环评批复
[image: e07e83cc4d1e9af7c9a6f6f1caf8e967]
（2）公司年产300吨复方桐叶烧伤油验收批复
[image: 8f056e04a52db2804984ea6fde273d4d]
[image: 87c83449737ce4a3b26c26d0453bdfc7][image: eca3c2e397c9e53d40d3cd838ef285a8][image: 3874ef575564a7f905a89fab570fdda0]

（3）公司年产400吨原料药传统工艺生产线扩建项目告知承诺制审批表
[image: 3adf3b5a41c4cd284459056cd3e752ed]

附件4：排污许可证
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附件5：应急预案备案表
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附件7：引用监测报告
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附件8：企业自行监测报告
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附件9：企业排污权证
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[bookmark: _Toc22118][bookmark: _Toc20198]附件11：湖南湘西经济开发区规划环境影响跟踪评价工作意见的函
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[bookmark: _Toc13747]附件12：湘西高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响评价报告书的批复
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[image: ][image: 7、湘西高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书审查意见_03][image: 7、湘西高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书审查意见_04][image: 7、湘西高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书审查意见_05]
附件13：《湘西宏成制药有限责任公司锅炉改扩建项目研判分析结果报告》
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附图1：项目地理位置图
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2#复方桐叶烧伤油车间
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5#榨油车间

附图2：项目平面布置示意图
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城江（岷杭冲）
项目所在地
干溪河（湾溪河）
万溶江

附图3：项目地表水系图
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附图4：项目环保目标图
[image: ]项目所在地

附图5：项目与湘西高新区（调扩区范围）规划符合性分析图
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附图6：项目与园区土地利用规划的位置关系图
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920m
G1引用湘西锐晟环境空气质量监测点位

附图7：引用大气监测点位与本项目位置关系图

[image: ]本项目所在地

附图8：本项目与湘西高新区“三区三线”套图位置关系图
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湘西宏成制药有限责任公司
N1
N2
N3
N4
N5
N6

图例
N1~N4为厂界噪声监测点，N5~N6为御香山小区（声环境保护目标）

附图9：项目噪声监测布点图
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	项目所在地
	现有锅炉房（搬迁设备后闲置）
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	新增燃气锅炉房位置（钢架结构已搭建完成）
	厂界北侧长潭路
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	厂界南侧厂房
	厂界西侧民族医药健康产业园
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	厂界东侧开发路
	厂界东侧外35m处御香山小区


附图10：项目四至及现场照片
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